数据通信网可划分为两个部分，第一部分就是通信子网，第二部分是资源子网
数字数据网（DDN）
异步转移模式（ATM）一种在网络中以信元为单位进行统计复用和交换，传输的技术。
IP网是基于网际协议组建的网络 IP通常分为局域网，城域网，广域网。
局域网（LAN）（虚拟局域网VLAN ）（ WLAN 无线局域网）
城域网（MAN）IP城域网的网络结构通常分为三层：核心网，汇聚层和接入层。
广域网（MAN）
信号：数据的物理量编码 
   调制解调器（Modem）
数据传输形式基本上可分为两种：基带传输和频带传输。
数据传输方式：单工，半双工和全双工方式。
多路复用的概念：频分多路复用（FDM） 波分多路复用（WDM）
时分多路复用（TDM）
物理传输介质：同轴电缆，双绞线，光纤，蓝牙，红外线，声波。
高级数据链路控制规程（HDLC）
点对点协议（PPP）
IP地址分类：A类地址的表示范围为0.0.0.0~126.255.255.255
            B类地址的表示范围为128.0.0.0~191.255.255.255
             C类地址的表示范围为192.0.0.0~223.255.255.255
             D类地址为广播地址
             E类地址保留将来使用
IPv4地址长度为32位
IPv6地址长度为128位
文件传输协议（TCP）
超文本传输协议（HTTP）
安全超文本传输协议（HTTPS）
开放式最短路径优先协议（OSPF）
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