[bookmark: _GoBack]1.1.3数据信网络技术分类：
1.两部分：通信子网，资源子网
2.ATM异步转移模式：
“转移模式”是指网络中所采用的复用、交换、传输技术，
即信息从一地“转移”到另一地所用的传递方式。
3.信元，具有固定长度的分组，信元长度为53字节，其中5字节是信头，48字节是信息段，或称净荷。
4.IP网是基于网际协议组建的网络，IP网通常分为局域网、城域网、广域网。
局域网（LAN）。
城域网（MAN）分为三层：核心层、汇聚层、接入层。
广域网（WAN）可以超越一个城市、一个国家、甚至全球。通信网络全球化。

1.2数据传输
1.数据是通信双方传递信息的载体，信息则是数据携带的内容与解析内涵。
1.2.1信号与信道
1.调制解调器，Modem拨号上网
2.信道，指信号的传输通道，包括通信设备（如集线器、路由器等）和传输介质（如同轴电缆、光纤等）
1.2.5多路复用
1.多路复用技术可以分为频分多路复用、波分多路复用和时分多路复用。
1.3.1 OSI参考模型与描述
1.OSI参考模型， 整个网络的通信功能分为7层。
1.3.4物理传输介质举例
1.物理传输介质：同轴电缆、双绞线、和光纤。
不同的传输介质具有不同的特性。
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1点对点协议（PPP）
39页和61页：
IP地址：
IPv4地址分为	A、B、C、D、E共5类
A类地址：网络掩码255.0.0.0
B类地址：网络掩码255.255.0.0
C类地址：网络掩码255.255.255.0
D类地址称为广播地址
E类地址保留给将来使用。
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图2-8 和 图2-9
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1. IPv4与IPv6的比较
IPv4地址长度为32位
IPv6地址长度为128位
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FTP，文件传输协议
HTTP，超文本传输协议
HTTPS，安全超文本传输协议
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1. TCP释放连接过程
3次握手4次挥手
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RIP是一种基于距离矢量算法的路由协议，存在着收敛慢、易产生路由环路、可扩展性差等问题，目前已逐渐被OSPF取代。
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VLAN的配置
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ATM采用固定长度分组，分为两个部分，5个字节为信头，后面48字节为信息段。
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AAA，认证，授权，计费。




