      广东海洋大学2010——2011学年第1学期

一、选择(30小题,共30.0分)

[1]在一个多电子原子中，具有下列各套量子数(n，l，m，ms)的电子，能量最大的电子具有的量子数是
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[2]为标定HCl溶液可以选择的基准物是

A、 NaOH      B、 Na2CO3     C、 Na2SO3        D、 Na2S2O3
[3]EDTA与金属离子生成螯合物时, 其配位比一般是

A、1 : 1         B、1 : 2         C、1 : 4         D、1 : 5

[4]将 60.0 g CO(NH2)2(尿素) 溶于 500 g 水中, 此溶液的凝固点是 (水的 Kf=1.86 K·kg·mol-1)                                             

A、 -0.26℃      B、 -0.97℃     C、 -1.04℃      D、 -3.72℃

[5]下列几种溶液的浓度表示法与溶液所处温度无关的是

A、 波美度       B、 物质的量浓度     C、 体积分数       D、 摩尔分数                           

[6]对置信区间的正确理解是

A、 一定置信度下以真值为中心包括测定平均值的区间   B、 一定置信度下以测定平均值为中心包括真值的范围   C、 真值落在某一可靠区间的概率   D、 一定置信度下以真值为中心的可靠范围 
[7]CO气相氧化为CO2，反应式为CO+O2=2CO2的Kc 表达式为
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[8] 在吸光光度法中，用朗伯-比尔定律进行定量分析，应采用的入射光是

A、白光       B、单色光       C、可见光       D、紫外光

[9]欲配制As2O3标准溶液以标定0.02 mol/L KMnO4溶液，如要使标定时两种溶液消耗的体积大致相等，则As2O3溶液的浓度约为

A、 0.016 mol/L　　B、 0.025 mol/L　C、 0.032 mol/L 　D、 0.050 mol/L

[10] 用于测定水的硬度的方法一般是

A、碘量法     B、重铬酸钾法    C、EDTA法    D、酸碱滴定法

[11] 在298K时, φ0( H+/ H2) = 0.00伏, 此值是

A、规定的      B、测定的    C、计算得的    D、以上都对

[12]用KMnO4法测定Fe2+, 调节酸度必需用

A、稀HCl      B、稀H2SO4    C、稀HNO3    D、稀HAc 
[13]EDTA滴定金属离子时,若仅浓度均增大10倍, pM突跃改变 

A、1个单位    B、2个单位    C、10个单位     D、 不变化 

[14]下面哪种说法不符合正态分布的特点 

A、 大误差出现的概率小，小误差出现的概率大   B、 绝对值相同，正负号不同的误差出现的概率相等   C、 误差为零的测量值出现的概率最大   D、 各种数值的误差随机出现 

[15]在0.1mol·dm-3NaCl水溶液中,下列浓度表示法中数据接近于0.1的是

A、 NaCl的摩尔分数   B、 波美度  C、 NaCl的质量分数    D、 NaCl的质量摩尔浓度                 

[16]佛尔哈德法所用的指示剂是

A、甲基橙       B、铬黑T         C、铬酸钾      D、铁铵矾

[17]以下各类滴定中，当滴定剂与被滴物浓度各增加10倍时，突跃范围不变的是

A、 强碱滴定弱酸 

B、 多元酸的分步滴定    C、 EDTA滴定金属离子
D、 AgNO3滴定NaCl

[18]当两电对的电子转移数均为2时，为使反应完全度达到99.9%，两电对的条件电位至少大于 

A、 0.09V    B、0.18V    C、0.27V    D、 0.36V 

[19]将标准溶液从试剂瓶倒入滴定管时，正确的操作是

A、从试剂瓶直接倒入滴定管 　　B、借助于漏斗加入滴定管  C、用烧杯取溶液加入滴定管 　　D、 用滴定管加溶液至刚好为零点

[20]下列分散系中, 最稳定的是

A、胶体分散系    B、分子或离子分散系   C、粗分散系     D、都对

[21]今有三种溶液分别由两组分组成: 

A、 0.10 mol/L HCl-0.20 mol/L NaAc溶液  B、 0.20 mol/L HAc-0.10 mol/L NaOH溶液  C、 0.10 mol/L HAc-0.10 mol/L NH4Ac溶液

则三种溶液pH的大小关系是

[已知pKa(HAc) = 4.74, pKa(NH4+) = 9.26] 

A、 a<c<b      B、 a = b<c     C、 a = b>c    D、 a = b = c 

[22]将酚酞指示剂加到某无色溶液中,溶液仍无色,表明溶液酸碱性为 
A、 酸性    B、 中性   C、 碱性    D、 不能确定其酸碱性 

[23]某物质的摩尔吸光系数 ( 值很大，则表明

A、该物质的浓度很高      B、该物质对某波长的光吸收能力很强  C、测定该物质的灵敏度很高   D、测定该物质的准确度高

[24](M(L)=1表示 

A、M与L没有副反应 
    C、M与L的副反应相当严重     C、M的副反应较小   D、[M]=[L] 

[25]以下说法正确的是

A、透射比T与浓度呈直线关系   B、摩尔吸光系数(随波长而变   C、比色法测定MnO4-选红色滤光片,是因为MnO4-呈红色   D、玻璃棱镜适于紫外区使用 

[26]下列操作错误的是 

A、 配制NaOH标准溶液用量筒取水  B、 KMnO4标准溶液装在碱式滴定管中 
C、 AgNO3标准溶液贮于棕色瓶中    D、 配制碘标准溶液时将碘溶于少量浓KI溶液然后再用水稀释 

[27]在用 K2Cr2O7 法测定 Fe 时, 加入H3PO4的主要目的是 

A、提高酸度, 使滴定反应趋于完全   B、提高化学计量点前Fe3+/Fe2+ 电对的电位, 使二苯胺磺酸钠不致提前变色   C、降低化学计量点前Fe3+/Fe2+电对的电位,使二苯胺磺酸钠在突跃范围内变色   D、有利于形成 Hg2Cl2 白色丝状沉淀 

[28]用Fe3+滴定Sn2+在化学计量点的电位是 
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A、 0.75V      B、0.68V     C、0.41V      D、 0.32V 

[29]MnO4-/Mn2+电对的条件电位与pH的关系是 

A、 
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[30]中性溶液严格地说是指
A、pH = 7的溶液    B、pH + pOH =14的溶液     C、[H+] = [OH-]的溶液   D、pH·pOH = 1的溶液 

二、填空(每空1分,共20.0分)

[1]以下基准物在使用前需作何处理(请填A,B,C,D) 

(1) NaCl ________ 

(2) H2C2O4·2H2O  
________ 

(3) Na2B4O7·10H2O
________ 

(4) K2Cr2O7 ________ 

A、 密闭保存   B、 置于盛食盐和蔗糖饱和溶液的干燥器中干燥与保存   C、 120℃烘至恒重,于干燥器中冷却   D、 500 ~ 600℃下灼烧恒重,于干燥器中冷却 

[2]络合滴定法中，近终点时要用力摇动锥瓶，目的是____________；以甲基橙为指示剂，用HCl滴定Na2CO3近终点时要用力摇动，目的是_________________；莫尔法滴定Cl-时要用力摇动，目的是__________________________________。

[3]用Fe3+滴定Sn2+,若浓度均增大10倍,则在化学计量点前0.1%时E________,化学计量点时E________，在化学计量点后E________(指增加、减少或不变)。 

[4]0.01605取三位有效数字为___________________ ;21.505取两位有效数字为____________________。 

[5]某溶液含有M和N两种金属离子，已知K(MY) > K(NY)。lg K((MY)先随溶液的pH增加而增大，这是由于 __________________________________________；而后当pH增加时，lg K((MY)保持在某一定值(N在此条件下不水解)，这是因为________________________________________________________________________。

[6]若 1.50 mol·dm-3 硝酸溶液的密度为 1.049 g·cm-3, 则此溶液的质量摩尔浓度为 __________________________ 。                                    
[7]符合朗伯-比尔定律的有色溶液，当有色物质的浓度增大时，其最大吸收波长，投射比________。(填 增大，减小或不变)

[8]标定下列溶液的基准物是:

	待标液
	基   准   物

	HCl
	1
	

	
	2
	

	NaOH
	1
	

	
	2
	


 三、计算(3小题,共30.0分)

[1]三次标定NaOH溶液浓度（mol/L）的结果为0.1085，0.1083，0.1086，相对平均偏差为多少? 

[2]1.00 mL KMnO4溶液恰和0.1250 g Fe2+完全反应，而1.00 mL KHC2O4(H2C2O4溶液又恰同0.175 mL KMnO4溶液完全反应，那么1.00 mL KHC2O4(H2C2O4将同多少毫升0.200 mol / L的NaOH溶液完全反应？ [Ar(Fe) = 55.85]

[3]分析测定铜镁锌合金中之铜镁锌含量, 称取试样0.5000 g, 溶解后于100 mL容量瓶定容, 吸取25.00 mL试液调节溶液的pH至6.0, 以PAN作指示剂, 用0.05000 mol/L EDTA标准溶液滴定铜和锌, 消耗37.30 mL。另吸取25.00 mL 试液,调节溶液的pH至10.0, 加KCN掩蔽铜和锌, 用同浓度EDTA溶液滴定镁, 消耗4.10 mL。然后再滴加甲醛以解蔽锌, 又用同浓度EDTA溶液滴定至终点,又消耗了13.40mL。计算试样中Cu、Zn、Mg之质量分数。 

[Ar(Cu)=63.55, Ar(Zn)=65.38, Ar(Mg)=24.32] 

四、问答题(4小题,任选2题,每小题10分,共20.0分)

[1]阅读以下用络合滴定法间接测定P2O5的方法,并回答问题: 

称取试样用酸溶解后,加入MgSO4溶液,加热滴加氨水至MgNH4PO4沉淀,再过量一些,沉淀陈化后,过滤、洗涤至用AgNO3检查滤液中无Cl-为止。将沉淀移至锥形瓶中,加HCl加热溶解。准确加入过量EDTA标准溶液,再滴加氨水至pH≈10, 以铬黑T为指示剂,用Mg2+标准溶液滴定至由蓝变紫红。 

(1) 为何要在含Mg2+酸性液中滴加氨水沉淀,而不是在氨性溶液中滴加MgSO4沉淀。 

(2) 洗涤沉淀的目的是什么? 为什么检查Cl-? 

(3) 沉淀溶解后为何不直接滴定Mg2+,而采取返滴定法? 

(4) 写出计算P2O5质量分数公式。 

[2]为何在酸碱滴定中HCl、NaOH溶液浓度一般为0.1mol/L左右，而EDTA溶液常使用0.0 ~0.02 mol/L? 

[3]简答如何检验和消除测量过程中的系统误差以提高分析结果的准确度。 

[4]测定咖啡因的方法是：

准确称取含咖啡因的试样ms g 溶于水，准确加入过量的浓度为c1的KBiI4溶液V1 mL，

(C8H10N4O2)H+ + BiI4- = (C8H10N4O2)HBiI4(
过滤，弃去沉淀，测定未反应的Bi(Ⅲ)。在HAc-Ac-缓冲溶液中，用浓度为c2的EDTA溶液滴定至BiI4-络合物的黄色消失为终点，消耗V2 mL，请列出咖啡因质量分数计算式。












1

_1067150982.unknown

_1067150985.unknown

_1067150987.unknown

_1067145890.unknown

_1067145895.unknown

_1067150979.unknown

_1067145893.unknown

_1067145888.unknown

_1047126086.unknown

