家畜环境卫生学复习提纲

复习思考题

1、何谓热环境？

2、等热区理论对畜牧生产有何指导意义？

(1)为畜牧生产的科学管理提供依据

在等热区范围内，尤其是在舒适区内，家畜用于维持的能量最小，用于生产的能量最多。在这种情况下，家畜对饲料的转化率最高，生产力也最高，动物的抗病力最强，饲养成本最低。

(2)为畜舍的热工建筑设计提供理论依据

    动物等热区的理论，从动物与环境热交换的角度，揭示了不同种类、不同生产状态的动物对热环境的要求，而修建畜舍的主要目的就是改善环境的控制环境。因而，等热区的有关理论为畜舍建筑的热工设计提供了理论依据和参考标准。

(3)为动物育种提供依据

动物适应特定的气候环境是进行生产的前提。在育种或引进外来品种时，若既重视品种的生产性能和产品品质，又充分考虑品种适应性和抗逆性，就能避免育种工作的盲目性。等热区和临界温度为动物耐热性和耐寒性的选择提供了量化指标。

低温和高温对动物健康及生产力有何影响？

温度对生长的影响

(a)在寒冷环境中

家畜进食量↑，维持需要能量↑↑，日粮消化率↓， 所以，用于生产的能量减少.若温度继续下降，低温会引起家畜寒颤性产热，此时，能量消耗更大。为了减轻寒冷环境对机体生长及饲料转化率的影响，在寒冷的冬天日粮中能量配比应增加，采用相应较高的能量饲料。

    低温环境对初生仔畜的影响更大。这主要是幼畜神经系统发育还不健全；皮下脂肪较少；皮肤较簿；体表面积与体重之比较高。  

所以，在寒冷环境中给初生仔畜或幼畜保温就显得较为重要。

(b)在炎热环境中

家畜进食量↓，维持需要能量↑，日粮的消化率变化不大，导致生产力下降。 若环境温度继续升高，机体会出现热性喘息，此时机体的维持能消耗更大。

(c)过高和过低的环境温度还会影响肉的品质。

饲养于高温环境中的肉畜，肉中所含的脂肪较低，而且长期处于热应激状态下，会出现PSE肉。

饲养于低温环境中的瘦肉型的猪，脂肪含量增加,使廋肉率下降。

(2)温度对产乳的影响

    一般地，产乳的最适温度为10－15℃；产乳量在0－21℃范围内变化不大；当气温高于27℃时，由于进食量减少和饲料利用率减低，产乳量会大幅度下降。

环境低温也会影响产乳量。一般认为温度低于–6℃，产乳量会下降，但低温对产乳量的影响远没有高温对产乳量的影响大。

温度对产蛋的影响

各种家禽产蛋最适宜温度为13－23℃。温度过高，产蛋率下降，蛋形变小，蛋壳变薄、脆且表面粗糙。

温度对家畜繁殖的影响
对于公畜，高温环境会降低精液的品质和其性行为受到影响；(b)对于母畜，高温环境会使母畜发情周期延长，发情持续期缩短，有的甚至不发情，受胎率减少，产仔数减少，初生仔畜体形小，死胎率增加，甚至可导致流产的直接发生，以及产后母畜处于哺乳期体重下降和体质恢复慢并可能继发其它疾病如猪丹毒。

气湿和气流对动物生产有何影响？

(1)气湿对动物生产的影响：

(a)无论是冷、热条件下，相对湿度较低都有利于缓和家畜的应激。

(b)高湿可以加剧家畜的冷、热应激，在高温（≥30℃）或低温（<15℃）环境下，相对湿度增高，家畜、家禽的生产性能将降低。

(c)高湿环境为病原微生物的繁殖、感染、传播创造条件，饲养在高湿度环境中的家畜对疾病的抵抗力减弱，发病率和死亡率增高，家畜对传染病的感染率增加，易造成传染病流行；而低湿环境下，空气过分干燥，特别是再加以高温，能使皮肤和外露黏膜发生干裂，从而减弱皮肤和外露黏膜对微生物的防卫能力。

气流对动物生产的影响：低温条件下，增大风速，冷应激加剧，将严重影响家畜的增重速度。

低温高湿环境下，提高风速，促进机体大量散热，使机体受冷，常引起肌肉和关节风湿性炎症、感冒、肺炎等疾病，严重时直接造成家畜的死亡。
综合评价环境热状况的指标有哪些？意义何在？

综合评价环境热状况的指标：

温湿指数，是将气温和气湿相结合而估计炎热程度的指标。
等温指数，是Baeta（1985）等用气温、气湿和风速相结合来评定不同状态奶牛热应激程度的一个指标。

有效温度，又称实感温度,它是根据气温、气湿和气流三个主要因素的相互制约作用，在人工控制的条件下，以人的主观感觉为基础制定的一个指标。

风冷指数：也称风冷却指标，它湿将气温和风速相结合而估计寒冷程度的一种指标。
意义：在实际生产中，通常都是在不同气温、气湿和气流多种因素综合作用下的生产环境对家畜影响；综合评价环境热状况，有利于人们作出正确的判断。

光照强度和光照时间对家畜生产力有何影响？

光照强度对家畜生产力的影响：

生长发育：光照强度对家畜影响的资料主要集中在家禽和猪方面。鸡对可见光十分敏感，感觉阈很低，大量的资料表明，雏鸡在弱光中能很好地生长，光照强度过大，容易引起鸡的啄癖和神经质，对鸡的生长有抑制作用；过强的光照强度会影响猪增重，照度不够也会使仔猪生长减慢，成活率降低。

产蛋：在一定的范围内强光照对于促进产蛋的效果大。
死亡率：光照强度对鸡的饲养密度和死亡也有影响，光照强度过大，会刺激动物神经系统，引起动物过度兴奋，易产生行为异常，如异癖，争斗，导致动物死亡率增加。
繁殖：适当提高光照强度有利于动物的繁殖活动，公猪射精量和精子密度显著增加。低光照强度不利于母畜子宫发育。
行为：在高密度饲养的现代畜舍中，光的强度过高可以使鸡产生啄肛，猪发生咬尾等不良恶癖行为。
光照时间对家畜生产力的影响：

繁殖性能：马、驴等长日照动物在春季日照逐渐延长的情况下发情配种，绵羊和山羊等短日照动物则在秋季日照时间缩短的情况下发情配种。有一些动物由于人类的长期驯化，其繁殖的季节性消失，如牛、猪、兔，这些动物能常年发情配种繁殖。

产蛋性能：禽类对光照的刺激更敏感，小母鸡在短光照尤其是逐渐缩短光照时间的环境中性成熟延迟，在长光照尤其是逐渐延长光照时间的环境中性成熟提前。

在禽类产蛋期，应保持光照时间恒定，突然增加光照时间或突然减少光照时间，都会扰乱内分泌系统机能，导致产蛋率下降。

产奶量：延长光照，可增加牛、羊和猪的产奶量。
生长肥育和饲料利用率：一般认为，光具有促进畜禽生长的作用。采用短周期间歇光照，可刺激肉用仔鸡消化系统发育，增加肉用仔鸡采食量，降低肉用仔鸡活动时间，提高增生和饲料转化率。
产毛：产毛的生长具有明显的季节性，一般都是夏季生长快，冬季慢，大多数毛皮动物皮毛的成熟，都是在短日照的秋冬季发生。
健康：连续光照使肉用仔鸡关节变形（外翻和内翻）、脊椎强直和膝关节增大发病率增加。
何谓噪声？强烈的音乐是噪声吗？

在家畜，凡是使家畜讨厌、烦躁，影响家畜正常生理机能，导致家畜生产性能下降，危害家畜健康的声音，都叫噪音。

畜牧场及畜舍空气中有哪些有害气体？对动物健康和生产性能有何影响？

(1)畜舍内外有害气体的差异首先表现为舍内NH3与H2S含量大幅度增加，其次为CO2、H2O、CO、CH4、粪臭素和吲哚等含量增加，空气中O2含量下降。

(2)这些有害气体浓度增大，对畜禽生产危害极大，甚至造成慢性中毒或急性中毒。

a.氨：家畜长期处于含低浓度氨的空气中，对结核病和其它传染病的抵抗力显著减弱。家畜长期在低浓度氨的作用下，体质变弱，对某些疾病产生敏感，采食量、日增重、生产力都下降，这种症状称为“氨的半中毒”或“慢性中毒”。如氨的浓度较高，则可使家畜出现明显的病理反应和症状，这种症状称为“氨中毒”。

b.长期处在低浓度硫化氢的环境中的家畜体质变弱，抗病力下降，易发生肠胃病、心脏衰弱等。高浓度硫化氢的环境中的家畜体质变弱，抗病力下降，易发生胃病、心脏衰弱等。高浓度的硫化氢可直接抑制呼吸中枢，引起动物窒息和死亡。

c.CO：在含碳物质不完全燃烧时产生CO，封闭式畜舍内用燃料燃烧供暖且排烟不良时，舍内CO 含量会急剧升高，引起家畜的中毒。

D.CO2:主要来自家畜的呼吸，CO2本身无毒，但畜舍内CO2含量高时，空气中O2含量相对较低，家畜长期生活在缺氧的环境中会出现精神不振、食欲减退、生长缓慢，体质、抗病力下降，特别易感结核病。CO2浓度通常作为检测畜舍空气污染程度的可靠指标。

9、如何减少畜牧场或畜舍空气中的有害微生物？

(1)选好场址并注意防护；(2)注意畜舍的防潮；(3)减少舍内灰尘；(4)建立和健全各种防疫制度，防止疾病的发生；（5）改进生产工艺，生产中尽量采用“全进全出”制，以彻底切断疾病的传播途径；(6)及时清理粪便和污浊垫料，搞好畜舍的环境卫生；(7)定期对畜舍进行消毒；(8)绿化。

10、土壤卫生状况对动物有哪些影响？

土壤污染物主要通过饲料（植物）或地下水（或地面水）对家畜机体产生影响。土壤一旦被污染就很难消除，特别是有机氯农药、有毒重金属和某些病原微生物等的污染，对动物可产生长期持续的危害。

简述热环境对饲料能量利用率的影响。

(1)在寒冷环境中

家畜进食量↑，维持需要能量↑↑，日粮消化率↓， 所以，用于生产的能量减少.若温度继续下降，低温会引起家畜寒颤性产热，此时，能量消耗更大。为了减轻寒冷环境对机体生长及饲料转化率的影响，在寒冷的冬天日粮中能量配比应增加，采用相应较高的能量饲料。

(2)在炎热环境中

    家畜进食量↓，维持需要能量↑，日粮的消化率变化不大，导致生产力下降。 若环境温度继续升高，机体会出现热性喘息，此时机体的维持能消耗更大。
在等热区范围内，尤其是在舒适区内，家畜用于维持的能量最小，用于生产的能量最多。在这种情况下，家畜对饲料的转化率最高，生产力也最高，动物的抗病力最强，饲养成本最低。

12、如何通过营养调控措施降低畜禽粪便氮、磷的排泄量？

(1)以可消化氨基酸为基础按理想氨基酸模式配制畜禽日粮，减少氮的排泄量；

(2)畜禽日粮中添加植酸酶，减少磷的排泄量，植酸酶可以把结合在植酸磷上正磷酸根基团酶解开来，供动物机体利用。

13、建筑材料的温热特性对畜舍设计有何意义？

(1)导热系数（λ）：是表示建筑材料传递热量能力的指标。畜舍建筑结构往往由多种材料组成，因此围护结构的导热性以总传热系数表示，是设计或判断围护结构保温隔热性能好坏的一个指标，单位W/m²·℃。总传热系数越大，说明结构的导热能力越强，保温隔热能力越小；反之，则保温隔热能力强。

(2)蓄热系数（S）：是表示建筑材料贮藏热量能力的热物理指标。材料的蓄热系数越大，吸收和容纳的热量越多，材料层表面温度波动就小，延迟时间也越长，所以在炎热地区选择蓄热系数大的材料有利。

14、什么是畜牧场工艺设计？畜牧场工艺设计的基本原则有哪些？

    畜牧场生产工艺设计：是进行动物生产的工艺流程和工艺装备设计的总称，即是规定畜牧场生产工艺和装备工艺的文字及图纸材料。
畜牧场工艺设计的基本原则：(1)效益优先的原则；(2)畜牧场建设的投资保障原则；(3)坚持专业设计原则；(4)要尽可能采用科学的生产工艺原则；(5)因地制宜原则；(6)注意环境保护和节约投资原则。

畜牧场场址选择的基本要求有哪些？

地势高燥，牧场应高出历史洪水线，地下水位要低，远离沼泽地；(2)向阳避风；(3)地势平坦，但稍有坡度；(4)地形开阔整齐，不要狭长多边角；(5)面积够用，且能留有余地；(6)应充分利用自然地形地物。

16、牧场建筑物怎样才能做到合理的布局？

1、建筑物的排列：畜舍布置形式分为单列式、双列式和多列式。要求：整齐紧凑、美观、合理；横向成排，纵向成列；尽量避免横向狭长或纵向狭长。

建筑物的朝向：主要考虑其日照和通风效果。考虑光照时畜舍朝向可根据当地地形条件和气候特点，采取南偏东或偏西15°以内配置；考虑通风时，纵墙应与冬季主风方向形成0-45º角，与夏季主风形成30-45º角。

建筑物的距离：应根据采光、通风、防疫和消防几点来综合考虑，畜舍的距离应不少于畜舍檐高的3—5倍（3—5H)。

17、比较说明封闭畜舍、半开放畜舍、开放舍结构特点和小气候特点，他们各适宜于哪些地区和哪些动物生产使用？

    畜舍小气候是指由于畜舍外围护结构及人畜的活动而形成的畜舍内空气的物理状况，主要指畜舍空气的温度、湿度、光照、气流、空气质量等状况。
1、封闭式畜舍：

    a.结构特点：封闭舍是由屋顶、围墙以及地面构成的全封闭状态的畜舍，通风换气仅依赖于门、窗或通风设备，该种畜舍具有良好的隔热能力，便于人工控制舍内环境。

b.小气候特点：封闭畜舍外围护结构具有较强的隔热能力，可以有效地阻止外部热量的传入和畜舍内部热量的散失，由于家畜的产热，机械和人类的活动，封闭舍空气温度往往高于舍外。空气中尘埃、微生物舍内大于舍外，封闭畜舍通风换气差时，舍内有害气体如氨、硫化氢等含量高高于舍外。

半开放式畜舍：适用于冬季不太冷而夏季又不太热的地区使用。

    a.结构特点：半开放舍是三面有墙，一面仅有半截墙的畜舍，多用于单列的小跨度畜舍。这类畜舍的开敞部分在冬天可加以遮挡形成封闭舍。

    b.小气候特点：半开放式畜舍外围护结构具有一定的隔热能力。由于一面墙为半截墙、跨度小，因而通风换气良好，白天光照充足，一般不需人工照明、人工通风和人工采暖设备，基建投资小，运转费用小，但通风又不如开放舍。

3、开放式畜舍：适用于炎热地区各种动物生产和温暖地区的成年猪、鸡、牛、羊生产，但需作好棚顶的隔热设计。
    a.结构特点：开放舍是指一面（正面）或四面无墙的畜舍，后者也称为棚舍。其特点是独立柱承重，不设墙或只设栅栏或矮墙，其结构简单，造价低廉，自然通风和采光好，但保温性差。

b.小气候特点：开放舍可以起到防风雨、防日晒作用，小气候与舍外空气相关不大。前敞舍在冬季对无墙部分加以遮挡，可有效地提高畜舍外围护结构的防寒能力。

一般热带气候区域选用完全开放式畜舍，寒带气候区域选择有窗开放式畜舍；牛以防暑为主，幼畜以防寒为主。在我国畜舍选择开放式较多，密闭式较少。

如何做好畜舍防暑降温工作？

畜舍的防暑：a.围护外结构的隔热设计，目的在于在炎热的夏季，阻止舍外的热量进入舍内，以控制畜舍内表面温度不至过高，并适当加大衰减度和延迟时间；b.建筑防暑，包括通风屋顶、建筑遮阳、浅色光平外表面和加强舍内通风的建筑措施；c.绿化防暑：绿化不仅起遮阳作用，还具有缓和太阳辐射、降低环境温度的意义。

畜舍的降温：a.对流降温，亦通风降温，包含两方面含义：其一、借助空气的流动驱散舍内家畜放散的体热和其他热，降低舍温；其二、家畜体周围形成适宜的气流，以促进畜体自身的对流散热和蒸发散热。b.蒸发降温，利用汽化热原理使家畜散热或使空气降温，如喷淋或喷雾、蒸发垫。C.使用冷风机和地能利用装置。
如何确定畜舍通风换气量？自然通风的原理是什么？

(1)确定畜舍通风换气量：a.根据舍内二氧化碳含量计算通风量；b.根据舍内水汽含量计算通风量；c.根据热量计算通风换气量；d.根据通风换气参数计算通风换气量。
(2)自然通风原理：自然通风的动力为风压或热压。风压通风是当风吹向建筑物时，迎风面风压大形成正压，背风面风压小形成负压，气流由正压区开口流入，由负压区开口排出，所形成的自然通风。热压通风即舍内空气受热膨胀上升，在高处形成高压区，屋顶与天棚如有开口或孔隙，空气就会排出舍外；畜舍下部因冷空气不断受热上升，形成空气稀薄的负压区，舍外较冷的新鲜空气不断渗入舍内补充，如此循环，形成的自然通风。自然通风实际是风压通风和热压通风同时进行。在无管道自然通风系统中，在靠近地面的纵墙上设置地窗，可增加热压通风量，有风时在地面可形成“穿堂风”，这有利于夏防暑。

20、如何做好畜舍的保温防寒工作？

畜舍的保温：

外围护结构的保温设计:增大外围护结构总热阻值，是畜舍保温的根本措施。

(2)建筑防寒措施:a.适宜的畜舍朝向，使舍内涡风小，通风均匀，排出防浊空气效果好；b.门窗设计：在寒冷地区，门窗的设置应在满足通风和采光的条件下尽量少设，北侧和两侧或冬季迎风面少设或不设门，必要时可采用双层窗或单框双层玻璃窗；c.减少外围结构的面积；d.降低畜舍高度；e.增加畜舍跨度；f.畜舍地面的保温。   
(3)畜舍的供暖：分集中供暖和局部供暖。集中供暖由一个集中的热源（锅炉房或其他热源），将热水、蒸汽或预热后的空气，通过管道输送到舍内或舍内的散热器（暖气片等）。局部供暖则由火炉（包括火墙、地龙等）、电热器、保温伞、红外线灯等就地产生热能，供给畜舍的局部环境。

(4)加强防寒管理：a.调整饲养密度；b.利用垫草，垫草可保温吸湿，吸收有害气体；c.控制温度；d.防止贼风；e.利用温室效应。

21、如何控制和管理畜舍的光照？

(1)自然采光的控制：通过合理设计采光窗的位置、形状、数量和面积，保证畜舍的自然光照要求，并尽量使照度分布均匀。

(2)人工照明：一般以白炽灯和荧光灯作光源，不仅用于密闭式畜舍，也用于自然采光畜舍作补充光照。

22、进行畜牧场环境污染综合防治有何意义？

一方面，工农业产生的废弃物对畜牧业生产环境构成严重的威胁；另一方面，畜牧业生产废弃物对环境的污染也十分严重。对畜牧场环境进行保护，在避免畜牧业生产废弃物对环境造成污染的同时，积极治理环境，防止外界污染物对畜牧场环境的破坏，对于促进畜牧业生产健康发展和提高畜产品质量，具有重要的意义。

为什么要对畜牧场进行环境消毒？常见的消毒方法有哪些？如何进行消毒？

对畜牧场进行环境消毒的原因：在畜牧业生产中，场内环境、畜体表面以及设施、器具等随时可能受到病原体的污染，从而导致传染病的发生，给生产带来巨大的损失。消毒是预防传染病发生的最重要和最有效的措施之一，消毒也是畜牧场环境管理和卫生防疫的重要内容。

根据其目的和实施的时机不同，畜牧场的消毒通常被分为：经常性消毒、定期消毒、突击性消毒、临时消毒和终末消毒。

如何进行消毒：a.畜舍带畜消毒；b.畜舍空舍消毒；c.饲养设备及用具的消毒；d.采用生物消毒方法对家畜粪便及垫草的消毒；e.畜舍地面、墙壁的消毒；f.畜牧场及生产区等出入口的消毒；g.工作服消毒；h.运动场消毒   

24、导致畜牧场环境污染加剧的原因是什么？

(1)畜牧场经营方式及饲养规模的转变；

(2)畜牧场由农区、牧区转向城镇郊区；

(3)农业生产由使用有机肥料逐渐转向使用化学肥料；

(4)工农业生产、交通运输和居民生活产生的废弃物对畜牧场环境的污染；

(5)兽药、饲料添加剂滥用。

25、如何对畜牧场进行环境评价？

一、按时间，环境评价可以分为：

（1）回顾评价：

根据历年积累的环境资料，对场内外环境质量进行分析和评价。

（2）现状评价：

根据畜牧场当前及最近１～２年环境质量的调查和监测资料，对其环境现状进行分析、评价，以了解当前的环境质量状况。

（3）预测性评价：

根据畜牧场类型、特点和发展规划对该场未来环境质量的变化及可能造成的影响进行预测，为制定环境污染防治对策提供依据，这种环境评价对于预防环境污染，保证畜牧生产顺利进行和生态环境不断改善具有重要意义。

二、按环境要素数目，环境质量评价可分为：

（1）单要素评价：

    即对大气、水体、土壤等环境领域中某一要素进行环境质量的评价。如对水体有机物污染程度的评价。

（2）联合评价：

    即对两个以上环境要素同时进行评价，这种评价方法可以揭示各环境要素之间的相互关系及污染物质在不同环境中迁移转化的规律。

（3）综合评价：

指对环境进行整体性的质量评价，是在对单要素环境质量进行评价的基础上所做的综合分析和评价，能够全面反映畜牧场及周围环境质量的整体状况,为环境的整体规划和综合治理提供科学依据。

结合我国家畜环境现状，谈一谈中国家畜环境保护和治理的长期性和艰巨性的认识。

畜牧经营方式与规模的变化：养殖规模由小变大，经营方式由分散到集中，局部地区单位面积上载畜量大大增加；

畜牧场由农区、牧区转向城镇郊区；

农业生产从使用有机肥料转向使用化学肥料；

工农业生产过程中的废弃物造成的污染；

兽药残留。

从环境保护和食品安全上看，有人认为，粪便饲料化利用应该放弃，你的观点如何？

我认为，粪便饲料化应该逐步放弃。经济欠发达的地区，在没有充足的饲料的情况下，才可以使用。

畜粪中可能含有高量重金属铜、铬、砷、铅等的残留、各种抗生素、抗寄生虫药物的残留的大量病原微生物与寄生虫、虫卵等。只要对畜粪进行适当处理并控制其用量，一般不会对动物造成危害。若处理不当或喂量过大，则可能会造成家畜健康与生长的危害，并影响畜产品质量。

如何建立和完善畜牧场的防疫制度？

一个典型的卫生防疫制度由以下主要内容构成，划分3级防疫区，具体划分应根据各场实际情况确定。1级防疫区：重点对进出场区的人员(分场内人员、场外人员)、车辆、物品定期消毒等进行规定。2级防疫区：重点对进入2级防疫区的人员、车辆、物品等定期消毒进行规定。3级防疫区：一般为猪舍的封闭区域的防疫办法，一般以洗澡间为分界点，内为干净区，外为脏区。在3级防疫区的重点有：入舍后洗手消毒后进入洗澡室(注意自身衣物置放在脏区)洗完澡后更换舍内衣物工作物，执行各车间日常消毒计划，执行灭鼠、灭蚊计划。

家畜环境卫生学的学科地位和主要内容有哪些？

    主要内容包括三部分:一是家畜环境生理，讲述外界环境因素的组成，各种环境因素的特征，相互关系，变化规律及其对家畜的影响；二是家畜环境控制，阐述畜牧场选址，规划，布局，畜舍设计及畜牧场畜舍环境管理的技术与方法；三是畜牧场环境保护，研究如何消除外界环境对畜牧场的污染及畜牧场对外界环境的污染，防止畜产公害。
重要的概念和名词术语

1、家畜环境：是指存在于家畜周围的对家畜生活和生产具有直接或间接影响的所有外界因素的总和。
2、应激：是指动物机体对外界环境的超常刺激所产生的非特异性应答反应的总和。
3、应激因子：家畜环境中凡是能引起机体呈现应激反应的环境刺激因素称为应激因子。

4、热环境：是指直接与家畜体热调节有关的外界环境因素的总和，包括热辐射、温度、湿度、气流等。

5、基础代谢产热：是指动物处于饥饿、休息（静卧清醒）、温度适宜（20℃）、消化道没有养分可吸收的状态下的产热量。

6、体增热(heat increment，HI)：饥饿动物因采食而增加的产热量被称为体增热

生产代谢产热：是指动物生产产品如生长、繁殖、产乳、产蛋、产毛等或劳役而增加的产热量。

7、活动产热：是指动物因起卧、站立、步行、自由运动、觅食、饮水、争斗、适应环境变化和其它生理活动等而增加的产热量。

8、辐射（radiation）散热：是指物体表面以电磁波形式连续释放热量的过程，辐射散热可以不通过中间介质而传递。

9、传导散热（heat loss of conduction）：是指直接接触的两物体通过分子或原子的振动或旋转等将热量从高温处向低温处传递的过程。

10、对流散热：是动物与流体（气体或液体）之间分子相对位移造成的热传递。

11、蒸发散热（Heat loss of evaporation）：是指动物体表水从液态变为气态时吸收和发散动物体表热量的过程。

12、畜体热平衡（homeothermy）：是指动物体产热速度等于散热速度，产热量等于散热量的动态平衡状态，是恒温动物体温保持恒定的前提。
13、等热区（zone of thermal neutrality）：是指恒温动物主要借助物理调节维持体温正常的环境温度范围。即下限临界温度与上限临界温度之间的环境温度范围。

14、饱和水气压：空气水汽达到饱和时的水气压被称为“饱和水气压”。

15、绝对湿度：绝对湿度是指单位体积空气中所含水汽的质量，单位为g/m3。
16、相对湿度：相对湿度是指空气中实际水气压与同温度下饱和水汽压之比，用百分率表示。

17、饱和差：饱和差是指在某一温度下饱和水汽压与当时空气中实际水汽压之差。

18、露点温度：在空气中水汽含量不变，且气压一定时，因气温下降，使空气达到饱和时的温度称为露点温度，简称为“露点”。

19、风向频率图：按某地区特定时间段的风向频率（风向频率（%）=某风向出现次数÷各风向出现总次数×100）绘制的平面图形，反映该地区的主风方向。
20、有效温度：又称实感温度,它是根据气温、气湿和气流三个主要因素的相互制约作用，在人工控制的条件下，以人的主观感觉为基础制定的一个指标。

21、风冷指数：也称风冷却指标，它湿将气温和风速相结合而估计寒冷程度的一种指标（H=（100V）1/2 +10.45-V)(33-Ta) ×4.184）。

22、气压：是大气重力和空气运动的综合作用对地球表面单位面积上的压力。
23、土壤自净：在土壤中进行的使有机物转变为无机盐或腐殖质，同时使病原菌、寄生虫及虫卵失去活性的生物化学过程。
24、生物富集：是指水体中的污染物被水生生物吸收后在其组织中聚集的过程。
25、化学耗氧量（COD）：用强氧化剂（高锰酸钾或重铬酸钾）氧化一升水中的有机物质所消耗掉的氧的含量。
26、生化需氧量 （BOD）：水中有机物在微生物的作用下，一升水进行生物氧化分解所消耗的溶解氧量。
27、BOD5：是指20℃时，一升水培养5日后所消耗氧气的含量，称五日生化需氧量。
28、热阻（R）：是指热量由材料的高温侧传至低温侧所遇到的阻力。
29、畜牧场生产工艺设计：是进行动物生产的工艺流程和工艺装备设计的总称，即是规定畜牧场生产工艺和装备工艺的文字及图纸材料。
30、畜舍建筑参数：畜舍长度、跨度和高度、圈舍面积、采食宽度、通道宽度、门窗尺寸等。

地基：建筑物基础下面承受荷载的那部分土层。 
31、封闭式畜舍：封闭舍是由屋顶、围墙以及地面构成的全封闭状态的畜舍，通风换气仅依赖于门、窗或通风设备。

32、超期光照制度：是对蛋鸡采用的一种光照制度，即光照的明暗周期合计时间大于或小于24h。

33、环境污染：是指自然环境诸要素（空气、土壤、水体等）受到人类生产、生活活动过程产生的或来自自然界的污染物的污染，并超过自然界的自净能力而达到一定程度，对人、畜和其它生物产生不良影响的现象。

34、消毒：是指以物理的、化学的或生物学的方法清除或杀灭由传染源排放到外界环境中的病原微生物，以切断传播途径，预防或防止传染病发生、传播和蔓延的措施。

