家畜环境卫生及牧场设计复习提纲

家畜环境卫生及牧场设计是由环境科学、动物科学以及生态学、建筑学等学科交叉渗透形成的新兴学科，是动物生产（动物科学）和动物兽医学的专业基础课程。

家畜环境卫生学的学科地位和主要内容有哪些？

家畜环境卫生学的主要内容是研究家畜（家禽）与外界环境因素相互作用和影响的基本规律，并依据这些规律制定利用、保护、改善和控制畜牧场和畜舍环境的措施。其目的在于为家畜创造良好的生活和生产条件，保证家畜健康，预防疾病，提高生产力，降低畜牧业生产成本，提高畜牧业生产的经济效益。其主要内容包括三部分:一是家畜环境生理，讲述外界环境因素的组成，各种环境因素的特征，相互关系，变化规律及其对家畜的影响；二是家畜环境控制，阐述畜牧场选址，规划，布局，畜舍设计及畜牧场畜舍环境管理的技术与方法；三是畜牧场环境保护，研究如何消除外界环境对畜牧场的污染及畜牧场对外界环境的污染，防止畜产公害。

通过本科程的学习，应该重点掌握畜牧场热环境因素对家畜的影响规律、畜牧场规划设计及畜舍环境的改善和控制措施；家畜场卫生防疫及环境保护的基本措施；掌握畜牧场光环境、水环境及其它环境因素对家畜生产性能与健康的影响；了解畜舍的基础设施与设备及畜牧生产中的污染控制；掌握主要气象环境因子测定的原理和方法、舍内有害气体的测定方法，水质卫生评定的常规方法；了解畜牧场环境卫生评价的方法。为专业课学习打好基础。

复习思考题

2.家畜环境的概念。何谓热环境？

家畜环境是指存在于家畜周围的，对家畜生活和生产具有直接或间接影响的所有外界因素的总和。热环境（thermal environment）是指直接与家畜体热调节有关的外界环境因素的总和，包括热辐射、温度、湿度、气流等，它们是影响家畜健康和生产的极为重要的外界环境因素。
3.等热区理论对畜牧生产有何指导意义？

（1）为畜牧生产的科学管理提供依据：在等热区范围内，尤其是在舒适区内，家畜用于维持的能量最小，用于生产的能量最多。在这种情况下，家畜对饲料的转化率最高，生产力最高，动物的抗病力最强，饲养成本最低。
（2）为畜舍的热工建筑设计提供理论依据：动物等热区的理论，从动物与环境热交换的角度，揭示了不同种类、不同生产状态的动物对热环境的要求，而修建畜舍的主要目的就是改善环境的控制环境。因而，等热区的有关理论为畜舍建筑的热工设计提供了理论依据和参考标准。
（3）为动物育种提供依据：动物适应特定的气候环境是进行生产的前提。在育种或引进外来品种时，若既重视品种的生产性能和产品品质，又充分考虑品种适应性和抗逆性，就能避免育种工作的盲目性。等热区和临界温度为动物耐热性和耐寒性的选择提供了量化指标。 

4.低温和高温对动物健康及生产力有何影响？

在寒冷环境中
家畜进食 量↑，维持需要能量↑↑，日粮消化率↓， 所以，用于生产的能量减少。    若温度继续下降，低温会引起家畜寒颤性产热，此时，能量消耗更大。为了减轻寒冷环境对机体生长及饲料转化率的影响，在寒冷的冬天日粮中能量配比应增加，采用相应较高的能量饲料。 低温环境对初生仔畜的影响更大。这主要是幼畜神经系统发育还不健全；皮下脂肪较少；皮肤较簿；体表面积与体重之比较高。  所以，在寒冷环境中给初生仔畜或幼畜保温就显得较为重要。 

在炎热环境中

家畜进食量↓，维持需要量↑，日粮的消化率变化不大，导致生产力下降。 若环境温度继续升高，机体会出现热性喘息，此时机体的维持能消耗更大。

5.气湿和气流对动物生产有何影响？

在适温条件下，湿度对机体一般无明显作用。家畜可耐受30％－90％的相对湿度，但对动物来说，50%—70%的相对湿度湿比较适宜的。 在适温范围内，较高的相对湿度有利于净化空气中的灰尘，控制呼吸道疾病。但在温度过高或过低的条件下，相对湿度的高低都将明显影响机体的热调节，不利于动物的生长发育和健康，高湿有助于病原微生物、寄生虫的滋生，导致饲料、垫料霉变；低湿导致舍内容易起尘，动物的皮肤和可视黏膜干燥等，从而影响家畜健康和生产力。
气流和气温、气湿结合对家畜健康产生的影响，取决于风速的大小、气温和相对湿度的高低。
1、健康方面  低温而潮湿的气流促进机体大量散热，使机体受冷，常引起肌肉和关节风湿性炎症、感冒、肺炎等疾病，严重时直接造成家畜的死亡。如冬季饲养于密封程度差的畜舍中的水牛，受较冷气流的影响，可直接导致死亡。2、生产力方面  低温条件下，增大风速将严重影响家畜的增重速度。 
6.综合评价环境热状况的指标有哪些？意义何在？

（1）有效温度：又称实感温度或体感温度，是综合反映气温、气湿、和气流对家畜体热调节影响的指标。（2）温湿度指标：是用气温和气湿相结合来估计炎热程度的一种指标。（3）风冷却指标：又称风冷指数，是将气温和风速相结合，以估计天气寒冷程度的一种指标。（4）湿卡他冷却力：是用以评定气温、气湿、风速、辐射四因素综合炎热程度的指标。

意义：在评定热环境对家畜的影响时，把各因素综合起来，用能够同时代表两个或两个以上热环境因素共同作用的指标来进行，在某一因素发生变化时，为了保持家畜的健康力和生产力，能够及时调整其他因素。

7.光照强度、光照时间以及光周期对家禽的生产力有何影响？简述紫外线和红外线对动物的主要生物学作用。

光照强度的影响：

（1）生长发育：家禽对光照强度十分敏感，小鸡仔弱光中能好的生长，光照强度过大，容易引起鸡的啄癖和神经质，对鸡的生长有抑制作用。（2）产蛋：光照强度对蛋鸡产蛋具有重要影响。（3）死亡率：光照强度对鸡的饲养密度和死亡率也有影响，光照强度过大，会刺激动物神经系统，引起动物过度兴奋，易产生行为异常如争斗导致死亡率增加。（4）繁殖：雄禽的行活动需要较强的光照。（5）行为：光照强度较低时，鸡群安静，生产性能和饲料利用率比较高，光照强度多大容易引起啄肛和神经质等，突然增大光照强度，容易引起母鸡泄殖腔外翻。

光照时间的影响：

（1）繁殖性能：将公鸡光照时间从12h/d延长到16h/d，射精量、精子浓度、精子总数和精子活率都有所增加，畸形率和死亡率都下降。（2）产蛋性能：长日照能缩短母鸡的性成熟时间。（3）生长肥育和饲料利用率：长光照可提高畜禽对营养物质的消化吸收能力。延长光照，可提高肝、胃和肠消化酶的活性，提高禽类消化吸收营养物质的能力。（4）健康：缩短光照有利于降低鸡心脏等器官的负荷，减少代谢病、腹水病和心衰的发生，提高鸡对某些疾病的免疫力。

8.何谓噪声？强烈的音乐是噪声吗？

凡是环境中不协调的声音，使人感到吵闹或不需要的声音均为噪声。这不仅限于杂乱无章的声音，也包括歌声、音乐声等。在家畜，凡是使家畜惊恐、烦躁，影响家畜正常生理机能，导致家畜生产性能下降，危害家畜健康的声音，都叫噪音。当人专心听强烈的音乐时，除了音乐，其他都是噪声。当人在睡觉休息时，再悦耳的音乐也是噪声。

9．畜牧场及畜舍空气中有哪些有害气体？对动物健康和生产性能有何影响？

（1）氨影响：氨能刺激呼吸道黏膜，引起黏膜充血、支气管炎，严重引起肺水肿，肺出血等。进入呼吸系统的氨还能引起中枢系统麻痹，中毒性肝病，心肌损伤等。氨也可以导致鸡新城疫发病率大幅提高。对产蛋鸡的生产性能，鸡蛋质量和饲料报酬有显著影响。

（2）硫化氢影响：硫化氢主要是刺激动物呼吸系统及其他粘膜系统。长期处在低浓度硫化氢的环境中的家畜体质变弱，抗病力下降，易发生肠胃病，心脏衰弱等。高浓度的硫化氢可直接抑制呼吸中枢，引起动物窒息和死亡。

（3）一氧化碳影响：一氧化碳对血液和神经系统具有毒害作用。一氧化碳与血红蛋白和肌红蛋白结合形成碳氧基血红蛋白，减少了血细胞的携氧能力，而且还能抑制和减缓氧合血红蛋白的解离与氧的释放，造成机体急性缺氧，机体各部分脏器功能失调，出现病变。

（5）二氧化碳影响：二氧化碳本身没有毒性，它的危害主要是造成动物缺氧，引起慢性毒害，家畜在长期的缺氧条件中，表现为精神萎靡，食欲减退，体质下降，生产力降低，对疾病的抵抗力减弱，特别易感染结核病等传染病。

10．如何减少畜牧场或畜舍空气中的粉尘、颗粒和有害微生物？

（1）在选择畜牧场场址时，应远离传染病源，如医院、兽医院、皮革厂、屠宰场等各种加工厂，防止这些场所病原微生物对畜牧生产造成损害。（2）畜牧场周围应设防护林带，并以围墙封闭，防止一些小动物i把外界疾病带入场内，畜牧场应与公路主干线保持安全距离，以专用道与主干公路相连，防止过往车辆带来病原，畜牧场内部要分为管理区，生产区，病畜尸体及粪便处理区，以防止病原微生物蔓延。（3）在畜牧场的大门设置消毒以及车辆喷雾消毒设施，保证外出车辆不带入病原，在各生产功能区入口处，各畜禽舍入口处及过往通道设置消毒池及紫外灯，尽量减少带入病原微生物的机会。（4）场内要绿化，畜舍内要保持清洁，减少尘埃粒子。（5）定时通风换气，减少一切有利于微生物生存的条件。
11．土壤卫生状况对动物健康有哪些影响？简述土壤污染的特性和土壤自净的主要过程。

影响：（1）传播细菌性疾病和病毒性疾病（2）传播寄生虫病。

土壤污染的特性

土壤污染影响具有间接性：土壤污染物主要通过饲料（植物）或地下水（或地面水）对家畜机体产生影响。

土壤污染影响具有长期性：土壤一旦被污染就很难消除，特别是有机氯农药、有毒重金属和某些病原微生物等的污染，对动物可产生长期持续的危害。

③土壤污染转化过程具有复杂性：污染物进入土壤后，其转化过程比较复杂。比大气及水体污染物的转化过程更为复杂，速度更慢。例如，有毒重金属进入土壤后，有的被吸附，有的变为溶解度低的盐类而在土壤中长期保留，当土壤理化性质改变时，又会发生新变化。

土壤自净的主要过程

 无机化过程：在需氧或厌氧条件下，由各种微生物及其酶参与作用，将复杂的有机物分解成简单的无机物的过程。
腐植化过程： 有机物在土壤微生物（细菌、真菌、放线菌）作用下，经过不断分解、合成而形成腐植质的过程。这一过程中，病原菌（除芽孢菌外）、寄生虫（卵）均已消亡。
 腐植质：含有多种有机化合物，其中以腐植酸为主，此外还有木质素、纤维素、蛋白质、氨基酸、脂肪酸等。它性质稳定而不再产生臭气，不招引病媒昆虫。

12、简述水体污染与水的自净作用。简述水体自净作用的主要机制。
水体污染是指排入天然水体的的污染物改变了水的组成并使水质恶化，给人畜带来危害。

水的自净作用：

（1）
混合稀释作用：污染物进入水体后被稀释，浓度降低，有时候难以检验出来。

（2）
沉降和逸散作用：①沉降作用：污染物进入水体后，其中存在的悬浮物因中立作用而逐渐下沉，脱离水体的作用。②逸散作用：指污染水体的一些挥发性物质在阳光和水流等的作用下，逸散进入大气的过程。

（3）
日光照射：日光中的紫外线具有杀灭病原微生物的作用。日光还可以提高水温，促进微生物分解有机污染物，转化为无害物质。

（4）
有机物的分解：水中的有机物在微生物作用下，进行需氧或厌氧分解，使水中有机物变为简单的无机物质，称为生物性讲解。

（5）
水栖生物的拮抗作用：拮抗作用可使病原微生物减少或者被消灭，其致病作用减弱或消失。

（6）
生物学转化及生物富集：①生物学转化：某些污染物进入水体后，可通过微生物作用而发生生物化学反应，使其毒性增强或降低。②生物富集：生物富集降低了水体游离有害物质浓度，但提高了生物体内有害物浓度，降低水产品和农产品品质，对人畜健康造成了威胁

13、建筑材料的温热特性、空气特性和水特性对畜舍设计有何意义？

温热特性

（1）导热系数λ是表示建筑材料传递热量能力的指标。一般导热性强的材料，保温隔热能力差，反之亦然。材料导热系数越大，热阻越小，材料厚度越大，热阻就越大。通过材料层传递热量越少，围护结构的保温隔热能力越强。

（2）总传热系数K是设计或判断围护结构保温隔热性能好坏的一个指标，总传热系数越大，说明结构的导热能力越大，保温隔热能力越小。

（3）蓄热系数S是表示建筑材料贮藏热量能力的热物理指标。

（4）材料的蓄热系数越大，吸收和容纳的热量就越多，材料层表面温度波动就小，延迟时间也越长，所以在炎热地区选择蓄热系数大的材料有利。

因此，要保证畜舍建筑物具有一定的保温隔热能力，除选择导热系数小的材料外，还必须保证结构有一定的厚度，换言之，无论是在寒冷地区为畜舍保温，还是在炎热地区避免外界热的传入，均要求畜舍围护结构具备一定的热阻。

空气特性建筑材料的空气特性是指建筑材料内存空气的能力。建筑材料内部空隙越多，贮存的空气数量越多，相同体积的建筑材料其重量也越小。

①容重（γ）是指材料在自然状态下单位体积的重量，单位是kg/m3。 容重小的材料，孔隙多，其中充满空气。由于空气的导热系数很小，所以多孔、轻质的材料保温隔热性能好。同样，疏松的纤维材料（芦苇、稻草等）、颗粒材料（锯末、炉渣灰等），也是由于所含孔隙多且充满空气而具有良好的保温隔热性能。但是，材料的孔隙往往与材料的强度呈现负相关，因此，在建筑选材时需综合考虑。

②透气性：是衡量材料隔热能力的一个指标。空气的隔热作用只有当其处于相对稳定状态时，才能表现出来。因此连通的粗孔的材料保温隔热能力不如密闭的微孔的材料好。因空气流动会以对流的形式带走热量，因而，只有密闭干燥的空气，才具有良好的隔热能力。

水分特性由于空气的导热性差，因而容重越小的建筑材料，封闭的孔隙越多，其导热系数也越小。材料的孔隙虽有利于保温，但却满足不了人们对材料强度的要求。建筑材料的湿热特性，在很大程度上受其水分特征的影响。当材料中的空气被水分取代，由于水的导热系数较大，（0.54w/m·k），是空气的24倍，故材料的导热能力显著加大。材料的水分特性表现在：

①吸水性：指材料在水中吸收水分后，离水后能保持水分的能力。

②吸湿性：当周围空气的湿度变化时，材料的湿度也随之变化的性质叫吸湿性。吸湿性的大小，决定于材料本身的组织构造和化学成分，如材料表面多孔时，吸湿性就增高。

14、什么是畜牧场工艺设计？畜牧场工艺设计的基本原则有哪些？
畜舍场生产工艺设计是进行动物生产的工艺流程和工艺装备设计的总称，包括确定畜牧场性质、规模、主要生产指标、畜群的组成、周转形式、饲养管理的方式和方法、水电和饲料消耗、劳动力的组织安排和对环境的控制和要求、生产设备和装备的选型配套、牧场占地面积、房舍和生产建筑面积、投资概算、成本和效益概算等。

原则：（1）
在进行畜牧场工艺设计时，应坚持效益优先的原则。（2）
畜牧场建设的资金必须落实而且建设项目需一次性完成。（3）坚持专业设计，最大限度杜绝非行业设计，以确保畜牧场设计合理性。（4）把创造序幕生产适宜环境作为设计的重要内容。（5）要尽可能采用科学的生产工艺。（6）畜禽生产建筑物的形式和结构必须突出因地制宜的特点。（7）
注意环境保护和节约投资。

15、简述畜牧场饲养工艺流程。

猪场生产按照猪只在生长育肥不同阶段的转群多少又可分为3种常用工艺

a 四阶段三次转群饲养法:

   配种妊娠(单体限位栏)→分娩哺乳→保育→生长育肥

16周                      4周        5周       16周 

 b 五阶段四次转群饲养法:

     配种妊娠(单体限位栏) →分娩哺乳→保育→生长→育肥

16周                         4周       5周    5周   11周 

 c 六阶段五次转群饲养法:

     配种妊娠(单栏)→分娩哺乳→保育→生长1→生长2→育肥

      16周                4周       5周     5周      5周    6周

生产工艺流程的阶段划分越多，专业分工越细，对猪舍的利用率越高。但由于转群次数增多，所以对猪造成的应激增强，而且劳动强度也加大。在设计时，各场应根据本场实际情况选择适宜的生产工艺。在选定生产工艺后，还应确定有关工艺参数。

鸡生产工艺流程

鸡群类别不同, 生产目的相异, 生产工艺流程有所区别。综合鸡场从种蛋孵化或雏鸡引进经过制种扩繁到商品生产基本自成体系, 其生产工艺流程在遵循全进全出、分段饲养制的原则

蛋鸡或种鸡（包括肉用种鸡）的生长发育可以分为幼雏、中雏和成鸡三个阶段，在生产管理上相应将鸡划分阶段育雏（0～42日龄）、育成（43～132日龄）和成鸡（132～504日龄）三个类群。在具体组群地，有些鸡场将育雏与育成阶段放在一个鸡舍。

肉鸡（不包括种鸡）的饲养多采用一段制饲养管理，即从0日龄至出栏饲养在同一幢鸡舍。

牛场生产工艺

奶牛根据生理阶段可以分为犊牛（0～6月龄）、青年牛（7～15月龄）、后备牛（16～24月龄）和成年牛（24月龄以上）。成年母牛的饲养又可以根据繁殖阶段划分为妊娠期、泌乳期和空怀期。

一般来说，奶牛场基础母牛应占60%，犊牛应占12%～15%，青年牛和后备牛各占8%～12%。牛舍一般分为成年牛舍、青年（后备）牛舍和犊牛舍（产房）。一般奶牛场不饲养种公牛。

16、畜牧场场址选择的基本要求有哪些？

（1）地形地势：要求牧场选址的地形应开阔整齐，并有足够的面积。牧场场地应地势高燥、平坦。

（2）土壤：适合建立畜牧场的土壤应该是透气透水性强、毛细管作用弱、吸湿性和导热性小、质地均匀、抗压性强的土壤。

（3）水源：畜牧场的水源要求水源充足，水质良好，便于取用和卫生防护。

（4）社会联系：畜牧场应充分考虑跟周围社会的关系，如与居民区的关系，交通运输和电力供应等。

17、牧场建筑物怎样才能做到合理的布局？

(1)建筑物的排列：牧场建筑物通常应设计为东西成排、南北成列，尽量做到整齐、紧凑、美观。生产区内畜舍的布置应根据场地形状、畜舍的数量和长度，酌情分布为单列、双列或多列。要尽量避免横向狭长或竖向狭长，减少生产和管理成本。

（2）建筑物的位置：确定每栋建筑物和每种设施的位置时，主要根据他们之间的功能联系和卫生防疫要求加以考虑。

（3）建筑物的朝向：畜舍建筑物的朝向关系到舍内的采光和通风情况。在我国畜舍宜采取南向。

（4）建筑物的间距：确定畜舍间距主要从日照、通风、防疫、防火和节约用地等多方面综合考虑。

18、比较说明封闭畜舍、半开放畜舍、开放舍结构特点和小气候特点，他们各适宜于哪些地区和哪些动物生产使用？

（1）封闭畜舍

结构特点：封闭舍是由屋顶、围墙以及地面构成的全封闭状态的畜舍，通风换气仅依赖于门、窗或通风设备，该种畜舍具有良好的隔热能力，便于人工控制舍内环境。

小气候特点：封闭舍空气温度往往高于舍外，空气中尘埃、微生物舍内大于舍外，封闭舍通风换气差时，舍内有害气体如氨大于舍外。

无窗封闭舍主要用作北方寒冷地区的猪舍和禽舍。有窗封闭舍主要适用于寒冷地区或温暖地区猪、禽生产和寒冷地区牛和羊生产。

（2）半开放式畜舍

结构特点：半开放舍是三面有墙，一面仅有半截墙的畜舍，多用于单列的小跨度畜舍。半开放舍外围结构具有一定的隔热能力，通风换气良好，白天光照充足。

小气候特点：半开放畜舍外围护结构就有一定的防寒防暑能力，冬季可以避免寒流的直接侵袭，防寒能力高于开放舍和棚舍，但空气温度与舍外相差不大。

半开放舍的跨度较小，仅适用于小型牧场，温暖地区可用作成年畜禽舍，炎热地区可用作产房，幼畜舍。

（3）开放式畜舍

结构特点：开放舍是指一面（正面）或四面无墙的畜舍，后者也称为棚舍。结构简单，造价低廉，自然通风和采光好，但保温性能差。

小气候特点:可以起到防风雨、防日晒作用，小气候与舍外空气相差不大。

开放舍适用于炎热地区各种动物生产和温暖地区的成年猪、鸡、牛、羊生产，但需做好棚顶的隔热设计。也可用作遮阳棚，物料堆积棚。

19、如何做好畜舍防暑降温工作？

畜舍的隔热设计（1）围护结构的隔热能力（2）合理确定屋顶的隔热构造（3）屋顶通风

降温设备（4）安装喷雾降温设备（5）安装湿帘降温设备（6）安装水冷式空气冷却器
建筑防暑与绿化（8）组织好畜舍通风（9）
遮阳：挡板遮阳、水平遮阳、综合式遮阳
（10）
绿化：吸收太阳辐射。降低空气温度。

20、如何做好畜舍的保温防寒工作？

（1）畜舍防寒保暖设计：采用低限热阻、加强屋顶和天棚的保温隔热设计、墙壁的隔热设计、门窗设计、地面的保温隔热设计、选择有利保温的畜舍形式

（2）供暖设备：热风炉式空气加热器、暖风机式空气加热器、太阳能式空气加热器、电热保温伞、红外线灯保温伞、热水加热地板、电热育雏笼

（3）防寒保暖的管理措施：增加饲养密度、防湿除潮、利用垫草垫料、加强畜舍的维修保养

21、如何控制和管理畜舍的光照？

（1）自然光照：畜舍的方位、舍外状况、玻璃、采光系数、入射角、透光角、舍内反光面、舍内设施及畜栏构造与布局

（2）人工照明：光源（白炽灯与荧光灯都可）、光照强度、光色、照明设备的安装（高度、数量、分布）

（3）人工光照的管理措施：恒定光照制度、递减光照制度、间歇光照制度、持续光照制度、恒定单期光照制度、超期光照制度

22、进行畜牧场环境污染综合防治有何意义？

（1）提高了环境污染治理的效果：采用多种技术和方法从多途径能够有效的控制环境污染，而采用单项技术和方法无法解决环境污染。

（2）有利于降低环境污染治理的费用：一方面，采取以预防为主，治理为辅的政策，在生产过程中采取现金的生产工艺和技术可以消除污染，减少污染治理的费用。另一方面，将畜牧业生产与农业生产和水产相结合，可在生态系统内将废弃物转化为动植物产品，实现无废弃物的清洁生产，减少环境污染的治理费用。

23、畜牧场常见的消毒类型有哪些？如何进行熏蒸消毒？

消毒是为了清除或杀灭由传染源排放到外界环境中的病原微生物，以切断船舶途径，预防或防止传染病发生、传播和蔓延。

消毒方法：畜舍带畜消毒（0.3%漂白粉溶液喷雾消毒，2周或20天）畜舍空舍消毒、饲养设备及用具的消毒（清洁、暴晒，再用0.1%高锰酸钾浸泡或洗刷）、家畜分辨及垫草的消毒、畜舍地面、墙壁的消毒、畜牧场及生产区出入口的消毒、工作服消毒、运动场消毒

熏蒸消毒熏蒸法是利用化学消毒剂挥发或在化学反应中产生的气体，以杀死封闭空间中病原体。消毒彻底、效果可靠。常用于对孵化室、无畜禽的畜舍等空间进行消毒。通常按15ml／m3福尔马林，7.5g高锰酸钾计算出用药量。用量筒取取福尔马林，用天平称取高锰酸钾。量取出的福尔马林可用水稀释1倍。操作时将福尔马林倒入放有高锰酸钾的容器中，迅速退出室内，并用塑料胶带密封门缝。封闭24-48h，保持室温25℃以上效果更好。

24、简述水的氯化消毒的原理和影响消毒效果的因素。

氯化消毒剂溶于水后，在常温下很快水解生成次氯酸。次氯酸的相对分子质量小容易通过细胞膜，进入细胞内与含疏基的酶发生作用，使细胞代谢特别是糖代谢终止造成细胞死亡：次氯酸分子易被吸附在生物膜上，破坏微生物生物膜蛋白质结构和功能，使生物膜的半透性和细胞渗透压异常，从而影响细胞的正常生理功能，导致细胞死亡。

影响因素：加氯量与接触时间、ph、水温、水的浑浊度、其他（亚硝酸盐、铁、硫化氢、有机物含量）

25、畜牧场进行环境卫生评价的类型有哪些？

1评价的类型预断评价回顾评价现状评价 2评价的内容包括空气、土壤、水源、饲料和用药五方面。 3环境质量指数单因子评价或者多因子评价 4污染源的评价方法采用等标污染指数

26、结合我国家畜环境现状，谈一谈家畜环境保护和治理的长期性和艰巨性的认识。

随着工农业生产的发展和集约化、工厂化畜牧业规模的扩大，畜牧场面临着巨大的环境压力，一方面，工农业产生的废弃物对畜牧业生产环境构成严重的威胁；另一方面，畜牧业生产废弃物对环境的污染也十分严重。对畜牧场环境进行保护，在避免畜牧业生产废弃物对环境造成污染的同时，积极治理环境，防止外界污染物对畜牧场环境的破坏，对于促进畜牧业生产健康发展和提高畜产品质量，具有重要的意义。畜牧场环境保护的内容和措施：①畜禽粪便的污染、危害与无害化处理与资源化利用；②畜牧场废水的污染、危害以及无害化处理和利用；③畜牧场空气污染、危害与空气环境的改善；④畜牧场环境污染的综合防治。

27、从环境保护和食品安全上看，有人认为，粪便饲料化利用应该放弃，你的观点如何？

1、粪便对水体的污染恶化水质富营养化作用 

2、粪便对土壤的污染病原微生物污染矿物质元素的污染——在饲料中大量使用矿物质添加剂使畜禽烘便函中的微量元素如铜、锌、砷、锰、硒含量增加。长期大量施用受矿物质元素污染的畜禽粪便会导致这些微量元素在饲料中富集。 所以不通过粪便饲料化转化一部分的饲料会对环境造成更大的污染。 

从食品安全来看只要对畜粪进行适当处理并控制其用量一般不会对动物造成危害。而且经过试验经过干燥处理后的肉鸡粪作为生长猪两元杂交猪的部分饲料不但不会减少生长猪的日增重而且还会提高采食量减少猪养殖过程中的饲料费用。

重要的概念和名词术语

家畜环境：是指存在于家畜周围的对家畜生活和生产具有直接或间接影响的所有外界因素的总和。

热环境：是指直接与家畜体热调节有关的外界环境因素的总和，包括热辐射、温度、湿度、气流等。
应激：是指动物机体对外界环境的超常刺激所产生的非特异性应答反应的总和。
应激因子：家畜环境中凡是能引起机体呈现应激反应的环境刺激因素称为应激因子。

热应激：由于环境温度过高、热交换不畅，导致畜体内热量聚集进而表现全身性应激反应。
基础代谢产热：是指动物处于饥饿、休息（静卧清醒）、温度适宜（20℃）、消化道没有养分可吸收的状态下的产热量。

体增热(heat increment，HI)：饥饿动物因采食而增加的产热量被称为体增热
生产代谢产热：是指动物生产产品如生长、繁殖、产乳、产蛋、产毛等或劳役而增加的产热量。
活动产热：是指动物因起卧、站立、步行、自由运动、觅食、饮水、争斗、适应环境变化和其它生理活动等而增加的产热量。
辐射（radiation）散热：是指物体表面以电磁波形式连续释放热量的过程，辐射散热不需要通过中间介质进行传递。
传导散热（heat loss of conduction）：是指直接接触的两物体通过分子或原子的振动或旋转等将热量从高温处向低温处传递的过程。
对流散热：是动物与流体（气体或液体）之间分子相对位移造成的热传递。
蒸发散热（Heat loss of evaporation）：是指动物体表水从液态变为气态时吸收和发散动物体表热量的过程。
畜体热平衡（homeothermy）：是指动物体产热速度等于散热速度，产热量等于散热量的动态平衡状态，是恒温动物体温保持恒定的前提。
等热区（zone of thermal neutrality）：是指恒温动物主要借助物理调节维持体温正常的环境温度范围。即下限临界温度与上限临界温度之间的环境温度范围。

舒适区：家畜的产热量刚好等于散热量，不需要进行物理调节就能使机体保持体热平衡的环境温度范围。
饱和水气压：空气水汽达到饱和时的水气压被称为“饱和水气压”。

临界低温：温度下降使得动物必须提高代谢水平、增加产热以保持体温恒定的下界温度。

绝对湿度：绝对湿度是指单位体积空气中所含水汽的质量，单位为g/m3。
相对湿度：相对湿度是指空气中实际水气压与同温度下饱和水汽压之比，用百分率表示。
饱和差：饱和差是指在某一温度下饱和水汽压与当时空气中实际水汽压之差。
露点温度：在空气中水汽含量不变，且气压一定时，因气温下降，使空气达到饱和时的温度称为露点温度，简称为“露点”。
风向频率图（风玫瑰图）：按某地区特定时间段的风向频率（风向频率（%）=某风向出现次数÷各风向出现总次数×100）绘制的平面图形，可反映该地区在特定时间段的主风方向和发生频率。
有效温度：又称实感温度,它是根据气温、气湿和气流三个主要因素的相互制约作用，在人工控制的条件下，以人的主观感觉为基础制定的一个指标。
风冷指数：也称风冷却指标，它湿将气温和风速相结合而估计寒冷程度的一种指标（H=（100V）1/2 +10.45-V)(33-Ta) ×4.184）。

海拔高度：也叫绝对高度，是从平均海平面起，测量出来的地面高度。
气压：是大气重力和空气运动的综合作用对地球表面单位面积上的压力。
土壤自净：在土壤中进行的使有机物转变为无机盐或腐殖质，同时使病原菌、寄生虫及虫卵失去活性的生物化学过程。
生物富集：是指水体中的污染物被水生生物吸收后在其组织中聚集的过程。

富营养化：水体中有机污染物过多，使得水体氧含量耗尽，水体发黑发臭，失去自净功能的状态。
化学耗氧量（COD）：用强氧化剂（高锰酸钾或重铬酸钾）氧化一升水中的有机物质所消耗掉的氧的含量。
生化需氧量 （BOD）：水中有机物在微生物的作用下，一升水进行生物氧化分解所消耗的溶解氧量。
BOD5 （5日生物需氧量）：是指一升水在20℃条件下培养5日后，因分解水中的有机物所消耗的溶解氧量。

导热系数（λ）：是表示建筑材料传递热量能力的指标，是指在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为1度（℃）时，在1小时内，通过1平方米面积传递的热量，单位为瓦/米·度
总传热系数（k）：表示围护结构总的传热性能大小的指标。总传热系数越大，说明结构的导热能力越强，保温隔热能力越小。

蓄热系数（S）：蓄热系数是各种建筑材料蓄积热量的能力大小的指标。是指当表面温度波动1℃时，1㎡外围护结构在24h内吸收或散失的热量，单位符号是W/㎡·℃
热惰性：在建筑热工设计中，将材料层的热阻R和蓄热系数S的乘积称为“热惰性”，D=RS。

热阻（R）：是指热量由材料的高温侧传至低温侧所遇到的阻力。
容重（γ）：是指材料在自然状态下单位体积的重量，单位是kg/m3。
吸水性：指材料在水中吸收水分后，离水后能保持水分的能力。
吸湿性：当周围空气的湿度变化时，材料的湿度也随之变化的性质叫吸湿性。
畜牧场生产工艺设计：是进行动物生产的工艺流程和工艺装备设计的总称，即是规定畜牧场生产工艺和装备工艺的文字及图纸材料。
畜舍建筑参数：畜舍长度、跨度和高度、圈舍面积、采食宽度、通道宽度、门窗尺寸等。
地基：建筑物基础下面承受荷载的那部分经过处理的土层。 
基础：畜舍建筑的地下部分，是墙的延伸与支撑。
封闭式畜舍：封闭舍是由屋顶、围墙以及地面构成的全封闭状态的畜舍，通风换气仅依赖于门、窗或通风设备。

半开放式畜舍：三面有墙，一面为半截墙的畜舍。通风采光良好、适合在冬季气温不太低的地区作为牛、羊和猪的圈舍

超期光照制度：是对蛋鸡采用的一种光照制度，即光照的明暗周期合计时间大于或小于24h。
环境污染：是指自然环境诸要素（空气、土壤、水体等）受到人类生产、生活活动过程产生的或来自自然界的污染物的污染，并超过自然界的自净能力而达到一定程度，对人、畜和其它生物产生不良影响的现象。
消毒：是指以物理的、化学的或生物学的方法清除或杀灭由传染源排放到外界环境中的病原微生物，以切断传播途径，预防或防止传染病发生、传播和蔓延的措施。
