选择 一
1防治水土流失是研究      和      的综合措施。
A. 土壤保持、土壤侵蚀 
B. 水土流失规律、水土保持
C. 水土保持、土壤保持
D. 水土保持、土壤侵蚀
 
2 (单选题)水土保持是     学科。
A. 应用型
B. 实用型
C. 理论型
D. 基础型
 
3水土保持的研究内容主要有，研究水土流失形式、分布和危害；研究水土流失的规律和水土保持的措施以及研究      。
A. 水土生态效益
B. 水土经济效益
C. 水土保持效益
D. 水土社会效益

4西汉末年的张戎用“一担水六斗泥”来形容     多泥沙的情景。
A. 长江
B. 黄河
C. 珠江
D. 洞庭湖

5下列哪个行为不会造成水土流失。
A. 开垦荒地
B. 过度放牧
C. 烧荒防边
D. 等高耕作

6水土流失的直接危害不包括（ ）
A. 土层变薄，裸地增多
B. 恶化土壤，土地生产力下降
C. 江、河水库淤积，减低航道和抗灾能力
D. 减少作物带来的经济收入

7红树林里，抗污染能力最好的是（   ）
A. 桐花
B. 无瓣海桑
C. 银叶树
D. 红海榄

8沿海地区的主要灾害类型不包括（  ）
A. 台风
B. 沙害
C. 沙尘暴
D. 水土流失

9我国的海岸类型有：基岩海岸、沙质海岸、      、珊瑚礁海岸和人工海岸。
A. 泥质海岸
B. 石砾海岸
C. 林草海岸
D. 侵蚀海岸

10. (单选题)以下关于对水土保持的理解，正确的是（）
A. 水土保持等同于土壤保持
B. 保持的含义包括保护、改良和利用
C. 水土保持的目的在于充分发挥平原地区的水土资源
D. 水土保持等同于土壤侵蚀控制

11. (单选题)国务院于（  ）以国务院令第120号公布了《中华人民共和国水土保持法实施条例》，并从公布之日实施。
A. 1990年
B. 1991年
C. 1992年
D. 1993年

12. (单选题)‌中国水土保持学会成立于（ ）年
A. 1985
B. 1990
C. 1995
D. 2000

13. (单选题)下列哪项是水土 保持中“保土”的主要目标？
A.  保持土壤结构稳定
B. 保持土壤养分平衡
C. 保持土壤微生物多样性
D. 保持土壤水分含量

14. (单选题)下列哪项措施不能有效防治水土流失？
A. 修建梯田
B. 修建水库
C. 修建淤地坝
D. 植树造林

15. (单选题)下列哪项不是水土保持工作的重点区域？
A. 山丘区
B. 风沙区
C. 平原区
D. 水土流失严重区

16. (单选题)下列哪项不是水土保持效益的体现？
A. 生态效益
B. 经济效益
C. 社会效益
D. 政治效益

二 
17根据土壤侵蚀发生的时间来划分，可将土壤侵蚀分为（  ）
A. 远古侵蚀和泥石流侵蚀
B. 古代侵蚀和现代侵蚀
C. 近代侵蚀和现代侵蚀
D. 短期侵蚀和长期侵蚀

18. (单选题)水力侵蚀包括哪两种主要类型？（   ）
A. 溅蚀和淋溶
B. 面蚀和沟蚀
C. 冻融和重力
D. 滑坡和崩塌

19土壤侵蚀速率是指有效土层厚度与_____的比值
A. 侵蚀深度
B. 侵蚀程度
C. 土壤侵蚀面积
D. 单位侵蚀量

20冻融侵蚀主要分布在我国___地区
A. 黄河流域地区
B. 川西山地草甸区
C. 西部青藏高原地区
D. 秦岭大别山鄂西山地区

21以下哪个不是四川盆地的地域特征（  ）
A. 雨量充沛
B. 季节分布均匀
C. 泥石流活动频繁
D. 气候温和

22黄土高原大部分海拔在___米
A. 500-1000
B. 1000-2000
C. 1500-2500
D. 2000-3000

23土壤强烈侵蚀年平均流失厚度为__米
A.1.9-3.7
B. 3.7-5.9
C. 5.9-8.8
D. 8.8-13.1

24沟壑密度指的是沟壑总长度与___的比值
A. 总土地深度
B. 土地总长度
C. 总土地面积
D. 土壤侵蚀面积

25我国土壤侵蚀强度分级指标表将土壤侵蚀强度分为__个等级
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

按其结构类型，泥石流可分为（  ）
26A. 黏性泥石流和稀性泥石流
B. 块状泥石流和沙状泥石流
C. 固状泥石流和半固状泥石流
D. 跃移泥石流和滚动泥石流

27. (单选题)我国最常见最广泛、危害最严重的一种流失现象是（    ）
A. 水蚀
B. 风蚀
C. 重力侵蚀
D. 冻融侵蚀

28. (单选题) 在没有植被覆盖或被被覆盖而有坡度的地面，遇有强度稍大的暴雨都会发生（  ）
A. 面蚀
B. 沟蚀
C. 重力侵蚀
D. 崩岗

29陡坡、沟壑土体受本身自重的影响，在水流的作用下，造成滑塌、崩山、泄溜现象，叫（  ）
A. 水蚀
B. 泥石流
C. 重力侵蚀
D. 崩岗

30单选题)(  ）是沟岸扩张的主要形式，对耕地的破坏和蚕食作用非常大。
A. 滑坡
B. 泥石流
C. 崩塌
D. 山洪

31山洪挟带大量泥沙、石块顺坡沿沟流动形成（  ）
A. 重力侵蚀
B. 泄溜
C. 泥石流
D. 水蚀

32人们不合理的开发利用水土、植物资源而造成的水土流失叫（  ）
A. 加速侵蚀
B. 现代侵蚀
C. 人为破坏
D. 地质侵蚀

33)水土保持是指自然因素和人为活动造成的水土流失所采取的（  ）措施。
A. 预防和保护
B. 预防和治理
C. 工程和植物
D. 治理和开发

34土壤极强烈侵蚀年平均流失厚度为_______ 米
A. 1.9-3.7
B. 3.7-5.9
C. 5.9-11.1
D. >11.1

35土壤中度侵蚀年平均流失厚度为__米
A. 1.9-3.7 
B. 3.7-5.9
C. 5.9-8.8
D. 8.8-13.1

36土壤侵蚀与水土流失的关系是什么（   ）
A. 一个概念的不同说法
B. 两个完全不同的概念
C. 土壤侵蚀涵盖水土流失
D. 水土流失涵盖土壤侵蚀

37下列因素中与土壤侵蚀的程度最不确定的是（    ）
A. 土壤本身的特征 
B. 外力作用的方式和大小
C. 人为活动
D. 降水历时长短

38长期而言，在具有相似的地质及地形条件且未经人为干扰的状况下，下列哪种气候类型所产生的年平均土壤侵蚀量最大（  ）
A. 热带雨林气候
B. 热带季风气候
C. 温带海洋气候
D. 地中海气候

39风力侵蚀在哪些地区较为常见？
A. 湿润地区
B. 干旱地区
C. 冰雪地区
D. 热带地区

40下列哪项不是水力侵蚀中的面蚀类型？（   ）
A. 层状面蚀
B. 鳞片状面蚀
C. 冻融面蚀
D. 细沟状面蚀

41沟蚀主要包括哪些类型？（    ）
A. 河沟侵蚀和滑坡
B. 崩塌和冲沟侵蚀
C. 泻溜和山洪侵蚀
D. 浅沟侵蚀和切沟侵蚀

42)轻度侵蚀的特征是什么？（  ）
A. A、B、C三层剖面保留完整
B. A层保留厚度大于1/2，B、C层保留完整
C. A层保留厚度小于1/2
D. B层开始侵蚀裸露

43下列哪项不是土壤侵蚀程度划分的标准？（     ）
A. 土壤发生层被蚀去的厚度
B. 土壤残留的厚度
C. 土壤的颜色变化
D. 土壤剖面的完整性

44剧烈侵蚀的特征是什么？（   ）
A. A层保留厚度小于1/2
B. B层开始侵蚀裸露
C. A、B层无保留，C层严重侵蚀或裸露
D. C层完全侵蚀

45崩塌一般发生在（  ）的山坡上。
A. 5-10°
B. 20-30°
C. 30-50°
D. 70-90°

46)以下哪个不是细沟状侵蚀的特点（   ）
A. 沟深沟宽在20cm左右
B. 一种比较普遍存在的面蚀
C. 耕作时不可以平复
D. 沟长度在几十厘米到几米左右

47防止沟蚀最困难的阶段是（   ）
A. 细沟状侵蚀
B. 浅沟侵蚀
C. 切沟侵蚀
D. 冲沟侵蚀

48侵蚀沟发育的末期是（   ）
A. 细沟状侵蚀
B. 冲沟侵蚀
C. 切沟侵蚀
D. 浅沟侵蚀

San 49矿物成分是以     为主的演示，质地坚硬，不易风化，所以不易造成水土流失。
A. Fe
B. Mg
C. Al
D. Si

50黄土具有明显的垂直节理，沟床下切、沟壁扩张时，常以（  ）为主
A. 滑坡
B. 崩塌
C. 泄溜
D. 泥石流

51在     的坡耕地或荒坡上，土壤侵蚀量随坡度增加而增加，明显呈正相关关系。
A. 0°～40°
B. 0°～90°
C.  5°～40°
D. 40°～90°

52《水土保持法》规定，坡地垦荒只允许在      以下。
A. 15°
B. 20°
C. 25°
D. 30°

53人类控制土壤侵蚀活动的具体表现不包括（    ）
A. 改变地形条件
B. 陡坡开荒
C. 改良土壤结构
D. 改善植被状况

54防沙农业技术适用于以下哪个地区（  ）
A. 云南
B. 四川
C. 新疆
D. 湖南

55土壤透水性强弱常用         表示
A. 土壤水稳定系数
B. 土壤抗冲指数
C. 地表径流量
D. 渗透系数

56以下哪种岩性的岩石的风化性既可使难风化的岩石形成易风化的岩石，也可以使易风化的岩石变成难以风化的岩石。
A. 变质岩
B. 岩浆岩
C. 花岗岩
D. 紫色页岩

57       直接决定土壤侵蚀的程度。
A. 降雨历时
B. 降雨动能
C. 降雨强度
D. 降雨量

58根据我国气象部门规定，日降雨量超过________mm的称为大暴雨。
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200


59影响土壤侵蚀的气候因素主要是（   ）
A. 暴风
B. 降雨
C. 温度
D. 湿度

60在同一地区，降雨强度对水土流失的影响要比降雨量的影响（     ）
A. 小
B. 大
C. 相等
D. 不确定

61土壤抗蚀性的大小可用（  ）表示。
A. 水稳性指数
B. 渗透速率
C. 土壤抗冲指数
D. 地表径流量

62降雨侵蚀力主要受到（  ）影响
A. 降雨性质
B. 土壤孔隙
C. 土壤结构
D. 土壤透水性

63以沟蚀为主时，临界坡度会超过（   ）
A. 5°
B. 10°
C. 20°
D. 30°

Wu64 林冠截留降雨的多少称为（  ）。
A. 截留率
B. 截雨量
C. 降雨量
D. 降雨强度

65良好的枯枝落叶具有相当大的容水性和（  ）。
A. 返水性
B. 吸水性
C. 保水性
D. 透水性

66水土保持林林分的年龄、密度越小，改良土壤的效果（  ）。
A. 不变
B. 越好
C. 越差
D.不确定

67阔叶树较针叶树截留率（   ）。
A. 小 
B. 大
C. 一样
D. 不确定

68森林的凋落物及林地枯枝落叶层中，枯枝落叶占（   ）。
A. 10%~30% 
B. 30%~50%
C. 50%~70%
D. 70%~90%

69森林使各土壤层次温度日变幅（   ）。
A. 增大
B. 减小 
C. 不变
D. 先变大后变小

70截雨量与降雨量之比称为（    ）
A. 截雨率
B. 降水效率
C. 蒸发率
D. 渗透率

71灌木截留率比阔叶树（  ）
A. 大
B. 小
C. 一样
D. 不确定

72阴性树种比阳性树种截留雨水（  ）
A. 多
B. 少
C. 一样
D. 不确定

73水土保持林的主要目的是什么（     ）
A. 增加木材产量
B. 防止和减少水土流失
C. 美化环境
D. 提供野生动物栖息地

74下列哪项不是水土保持林的作用？（   ）
A. 涵养水源
B. 增加洪水流量
C. 调节小气候
D. 改善土壤状况

75水土保持林对降雨的再分配作用不包括哪一项？（    ）
A. 林冠层对降雨的截留
B. 树干对降雨的吸收
C.  枯枝落叶层对降雨的截留
D. 土壤对降雨的入渗

76下列哪种土壤结构有利于水土保持林的水土保持作用？（  ）
A. 块状结构
B. 团粒结构
C. 片状结构
D.  柱状结构

77水土保持林通过哪种方式改善土壤肥力？（  ）
A. 增加土壤有机质
B. 降低土壤pH值
C. 减少土壤微生物数量
D. 加速土壤矿化作用

78水土保持林通过什么方式削减洪峰？（  ）
A. 加速降雨入渗
B. 增加地表覆盖
C.  降低土壤渗透性
D. 减少土壤含水量

79)水土保持林通过什么方式改善土壤水分贮存？（   ）
A. 增加土壤蒸发量
B. 降低土壤渗透性
C. 增加土壤入渗能力
D. 减少土壤含水量

80Liu下面那个选项不是水土保持林体系建设中水源涵养林的内容？（   ）
A. 土石山区的水源涵养林建设
B. 平原的水源涵养林建设
C. 水源涵养林的营建技术
D. 丘陵山区的水源涵养林建设

81水土保持林体系建设中分水岭防护林不包括以下哪个选项的内容？（   ）
A. 环山帽状分水岭
B. 直线分水岭
C. 鱼脊状分水岭
D. 顶部宽坦状分水岭

82坡耕地兴修梯田或培筑地埂后，地坎或地埂一般要占农田总面积（    ）
A. 10%~20%
B. 40%~50%
C. 50%~60%
D. 60%~70%

83假如让你设计一片防止泥沙淤积等危害的塘库防护林，下面那个部分不需要考虑（  ）
A. 塘库防护林的设计起点
B. 塘库防护林宽度
C. 塘库防护林的配置
D. 营造防护林的费用

84林带的结构，一般用（   ）来表示
A. 林带密度
B. 透光程度
C. 林带的树种组成
D. 林带宽度

85水土保持林主要是通过（  ）加以培育。
A. 人工的办法
B. 封山育林
C. 修枝、平茬、间伐
D. 防治病虫害

86营造水土保持林，下面哪一些是错误的（   ）
A. 应做到乔灌草相结合
B. 先山下后山上
C. 不同林种结合
D. 生物措施和工程措施结合

87于水土流失严重的山丘区，森林覆盖率应在（  ）以上才能有效控制水土流失，改善生态环境。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%

88以下哪些不是水源涵养林树种选择应考虑的（  ）
A. 根系发达且分布较深
B. 生长迅速，尽快郁闭
C. 树冠浓密，落叶丰富
D. 树干优质，速生丰产

89在水源涵养林建设中，以下哪种做法是错误的（  ）
A. 选择适应当地环境的树种
B. 采用混交林种植方法
C. 大量引入外来树种
D. 营造多层次林分结构

90以下哪种情况下，水源涵养林建设效果最佳（  ）
A. 丘陵地区
B. 河谷地区
C. 平原地区
D. 高原地区

91凸形斜坡的护坡林的重点应设在（    ）
A. 坡顶
B. 中、上部
C. 中、下部
D. 坡底

Qi)92以下属于以改变微地形为主的农业耕作方法的具体措施是（   ）
A. 等高耕作
B. 秸秆覆盖
C. 少耕
D. 留茬覆盖

93以下属于全国适用的耕作方法是（   ）
A. 水平犁沟
B. 草田带状轮作
C. 等高垄作
D. 深松耕法

94玉米和谷子带状相间种植（  ）
A. 带状间作
B. 混播
C. 套种
D. 复种

95先种上某种作物，等生长一段时间后再在其行、株种上另外的一种作物，叫（  ）
A. 套种
B. 混播
C. 间种
D. 复种

96以下哪个水土保持耕作措施是由我国劳动人民创造的（     ）
A. 间作套种
B. 草田轮作
C. 覆盖耕作
D. 免耕法

97两种以上（包括两种）的作物，按深、浅根，高、低杆，先、后熟，疏、密生等特性合理配置，以一行间一行，或者几行相间的形式种植叫（   ）
A. 套种
B. 间作
C. 混播
D. 复种

98将一种以上的作物混合播种叫（    ）
A. 套种
B. 间作
C. 混种
D. 复种

99在黄土高原和其他一些地广人稀的地方，一般均在耕地上或撂荒地上种草，实行（   ）
A. 草田带状间作
B. 粮草轮作
C. 粮草间作
D. 轮耕轮牧

100一般林地上空比农田上空湿度高（   ）
A. 2-3%
B. 3-5%
C. 5-10%
D. 10-15%

101在水土流失地区，要营造（ ）
A. 新炭林
B. 放牧林
C. 水土保持林
D. 经济林

102玉米或高粱生长一段时间后，再在其行、株间种上豆类作物，这种种植形式叫（  ）
A. 混播
B. 套种
C. 间作
D. 复种

103在坡耕地上沿等高线按品字形掏成长、宽各0.7m左右，深0.5m的坑，挖松坑内土壤，施肥，将土肥混合，然后播种。此种播种方法叫（  ）
A. 等高耕作
B. 垄作区田
C. 坑田
D. 深耕密植

104（       ）是世界上最早推行少耕免耕法的国家。
A. 中国
B. 日本
C. 美国
D. 加拿大

105(单选题)以下哪项不属于水土保持农业技术措施的分类？（      ）
A. 以改变微地形为主
B. 以增加地面覆盖为主
C.  以减少土壤湿度为主
D. 以增加土壤入渗为主

106以下哪项措施有助于增加地面糙率，从而减少水土流失？
A. 过度耕作
B.  免耕
C. 秸秆焚烧
D. 深耕松土

107以下哪项是水土保持农业技术措施中常见的以增加地面覆盖为主的措施？（     ）
A. 深耕
B. 地膜覆盖
C. 轮耕
D. 草田轮作

108以下哪项措施是通过改变土壤物理性质来保持水土的？(  )
A. 草田轮作
B. 留茬覆盖
C. 套种
D. 复种

109黑龙江省应用较为广法的一种农业技术措施是（    ）
A. 蓄水聚肥耕作
B. 水平犁沟
C. 少耕覆盖
D. 深松耕法

110)草田轮作制是40年代（        ）土壤学家威廉姆斯根据当地土壤退化而创立的一种耕作制度。
A. 美国
B. 苏联
C. 加拿大
D. 法国

111等高耕作一般要求坡度小于（   ）度
A. 25
B. 30
C. 35
D. 40

Ba112我国规定（    ）度以下的坡地一般可以修成梯田，种植农作物。
A. 20
B. 25
C. 30
D. 35

113石谷坊坝址应该选在（    ），沟岸坚固，冲刷较重地段。
A. 沟口较窄
B. 沟口较宽
C. 沟口适中
D. 以上都行

114按照断面形式分类，梯田可分为阶台式和（   ）
A. 土坎式
B. 水平式
C. 波浪式
D. 坡式

115（   ）适用于干旱及水土冲刷较重而坡面平整的山坡地及黄土高原
A. 隔坡梯田
B. 坡式梯田
C. 水平梯田
D. 反坡梯田

116梯田埂坎的稳定性主要受梯田的埂坎坡度，（  ），土壤的内聚力，土壤的内摩擦角和土壤的湿密度，以及田面的外部荷载
A. 埂坎的高度
B. 埂坎的宽度
C. 土壤的种类
D. 种植作物

117小型水库一般由（    ），溢洪道和泄水洞三部分组成，称为小型水库的“三大件”。
A. 水闸
B. 河堤
C. 大坝
D. 看台

118以下哪个属于固坡工程（    ）
A. 混凝土护坡
B. 挡墙
C. 砌石护坡
D. 反压镇土

119塘坝的蓄水容积均在（    ）立方米以下
A. 10万
B. 20万
C. 30万
D. 40万

120沟道里的谷坊，高度不超过 （   ）
A. 3m
B. 5m
C. 7m
D. 9m

121水平阶整地工程适用于（   ）的小坡。
A. 坡面较陡
B. 坡面较缓
C. 坡面比较平整
D. 地块破碎

122)在尚未控制水土流失的干旱地区，（  ）是一项简单易行的增产拦泥措施
A. 淤地坝
B. 修涝池
C. 引洪漫地
D. 打旱井

123以下哪个属于固坡工程（     ）
A. 挡墙
B. 排水工程
C. 削坡开级
D. 抗滑桩

124涝池的容量设计主要根据沟头上方来水量而定，可按（   ）年一遇暴雨进行设计，保证涝池的设计容量和设计暴雨径流量相平衡。
A. 1
B. 5
C. 20
D. 40


125在埂墙涝池式沟头防护工程设计中，涝池距沟边的距离一般为侵蚀沟头深度的（  ）倍，以免引起崩塌。
A. 1
B. 2
C. 4
D. 6

126隔坡梯田的斜坡段和水平段宽度比例通常为（     ）
A. 1:1
B. 2：1
C. 3:2
D. 4:1

127在选择谷坊坝址时，应考虑以下（    ）
A. 谷口宽阔
B. 沟床基岩外露
C. 在汇合点上游修建谷坊
D. 不可设在有崩塌危险的山脚


填空 一
1土壤侵蚀是土壤或其他地面组成物质在外营力的作用下，被剥蚀、破坏、分离、_____和______的过程。

2填空题)水土流失是由于自然因素和（    ）的影响而产生的一种自然现象。

3水土流失是指在外营力的作用下，水土资源和土地生产力遭受的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及（      ）的损失。

4我国科学家竺可桢在全国水土保持工作会议上的讲话(1955年) 中指出：“水土保持就是与自然界（    ）现象作斗争。”

二5通常根据有无人类活动影响，把土壤侵蚀分为_______和________两类。

6东北黑土区分为________和________两部分

7根据冻融侵蚀物质不同，分为_________和__________。

8水力侵蚀的基本动力是（  ）；土壤风蚀和风沙流动的基本动力是（   ）

9山洪挟带大量泥沙、石块顺坡沿沟流动形成_________。

10沟蚀按危害程度可分为_______、________和__________三种。

11土沙粒开始启动的临界风速，因粒径和地表状况而异，通常把细沙开始起动的临界风速称为（    ）

12)粒径在0.25-0.5mm的沙粒，风蚀时沙粒发生的移动方式主要为（    ）

San 13 自然因素是水土流失发生和发展的       因素；人为因素是影响水土流失发生、发展和水土保持的        因素。

14       是造成严重水土流失的直接动力和主要气候因子。

15       是水力侵蚀的基础。

16阳坡与阴坡发生水土流失的容易程度比较：阳坡    阴坡

17        是导致侵蚀基准面发生变化的根本原因。

18沙性土壤、壤质土壤、粘质土壤中，透水性最好的是       。

19（    ）是坡面侵蚀的主要形式，其侵蚀量占坡面总侵蚀量的70%以上。

20（    ）是降雨因子中对土壤侵蚀影响最大的因子。

21（    ）是指降雨引起侵蚀的潜在能力。

22自然界的坡面依据其形态，可分为直线型坡、凹形坡、凸形坡和（  ）四种类型

Wu23林冠层次多，郁闭度大，则其截留率和截留量就(  )，反之则（ ）；

24水土流失地区的“四料”俱缺指的是木料、肥料、(   )、(    ）。

25)在同样郁闭度条件下，截留率随降雨量和降雨强度的增加而（   ）

26森林土壤区别于其他土壤明明显的特征是（    ）

Liu27在水土保持林配置形式上，应根据当地二点实际情况，实行乔、灌、草相结合，  、    、片相结合，用材林 、经济林 与防护林相结合，以较小的林地面积达到最大的防护效果，产生最大的经济、生态和社会效益。

28在丘陵山地营造坡护林，应本着“______________”的原则。

29在人迹稀少的偏远地区，无论是天然林还是人工林，（        ）是保护森林植被、提高水源涵养能力的有效措施。

30在黄土高原，顶部平坦二点面称为      。

31水土保持林的命名，有人主张采用双名法，即“__________ ”，这样命名既反映了水土保持林的作用，又反映了它的培育方向。


32世界上凡是森林覆盖率达     以上并均匀分布的国家或地区，一般生态环境好，各种自然灾害较少或较轻。

33水源涵养林要求能够形成具有深厚、松软死地被物层的乔灌木混交林，因此要注意造林树种的选择和       。

34我国四大防护林工程分别是（         ）、（          ）、（           ）和（           ）。

Ba35梯田按照其断面形式可分为___________和___________。

36以拦洪淤地，发展农业生产为目的而横筑于沟道横断面上的坝工建筑为(    )

37)水土保持措施主要包括________、_________和__________三大类。

38沟头防护工程可分为_________和排水式沟头防护工程。

39)沟底防护工程主要有谷坊、_________和小水库三类。

40题)阶台式梯田有水平梯田、_________、隔坡梯田和坡式梯田。

41水土保持工程按其分布和作用，一般分为（       ）、沟道治理工程和小型水利工程。

42)根据水库的总库容大小，水库可分为大型、中型、小型和（      ）

43排水式沟头防护工程可分为（  ）、陡坡式沟头防护和多阶式跌水排水工程。
