一、选择题
1.理论塔板数反映了（  D ）P14
A.分离度     B.分配系数      C.保留值      D.柱的能效
2.色谱分析时，分离度R为（  A ）作为相邻峰已完全分离P18
A.R>1.5      B.R<1.5          C.R>2         D.R=1
3.色谱分析中，能引起分配系数改变的参数是（　B　）P61
Ａ．柱长缩短　　Ｂ．固定相改变　　Ｃ．流动相流速增加　　　Ｄ．相比减少
４.色谱分析中增加流动相速度，会使色谱峰（　D　）P11
Ａ.保留时间延长，峰宽变宽    B.保留时间延长，峰宽变窄
C.保留时间缩短，峰宽变宽     D.保留时间缩短，峰宽变窄
5. 根据范策姆特方程式H=A+B/u+Cu，下列说法正确的是（ A ）P15
A. 固定相颗粒填充越均匀，则柱效越高
B. H越大，则柱效越高，色谱峰越窄，对分离越有利
C. 载气线速度越高，柱效越高
D. 载气线速度越低，柱效越高
6.用气相色谱法分析有机氯农药的残留量，选用（ C ）P40
A.热导检测器  B.氢火焰离子化检测器 C.电子俘获检测器  D.火焰光度检测器
7.原子发射光谱定性分析时一般以（ C ）来进行比较P212
A.碳谱   B.氢谱    C.铁谱   D.乙醇
8.原子吸收光谱分析中，乙炔是（ C  )P241
A.燃气-助燃气   B. 载气   C.燃气    D.助燃气
[bookmark: _GoBack]9.影响谱线变宽的最主要因素是以下哪种？（B ）P232
A.自然变宽   B.热变宽  C.场致变宽   D.自吸变宽
10极谱法的工作电极是哪一类电极？极谱波形成的根本原因是什么？( B )P151
A. 极化电极；电极表面发生氧化和还原反应；
B．极化电极；电极表面产生浓差极化；
C．去极化电极；电极表面产生氧化或还原反应；
D．去极化电极；溶液中的电解质向电极表面扩散。
11. 紫外吸收光谱法的理论依据是（ A ）P272
A.分子价电子跃迁   B.分子能级跃迁  C.原子电子跃迁  D.分子振动能级跃迁
12.极谱分析中，加入支持电解质是为了清除（ A  ）P163
A.迁移电流   B.充电电流   C.扩散电流   D.残余电流
13.下列化合物中,有n→π*,σ→σ*,π→π*跃迁的化合物是（ B ）P274
A.一氯甲烷   B.苯乙酮   C.1，3-丁二烯   D.甲醇
14.以下四种物质中，不吸收红外光的是哪一种？（ D  ）P299
A．SO2；  B．CO2；   C．CH4；   D．Cl2。
二、填空题
1.气固色谱法即流动相是 气体  ，固定相是 固体  的色谱法；样品相间的作用机理是  吸附—脱附  作用。P9
2.在气相色谱中，被分离组分分子与固定液分子的极性越相近，则它们之间的作用力越 强  ，该组分在柱中停留时间越  长   ，流出色谱柱越   慢   。P29
3.在极谱波中，波的高度与溶液中待测离子的浓度有关，因而可作为__定量分析___的基础。电流等于扩散电流一半时的滴汞电极的电位则称为_____半波电位____，它可作为极谱_定性分析__的依据。P154
4.单道单光束火焰原子吸收分光光度计主要有四大部件组成，它们依次为_光源(空心阴极灯)、__原子化器__、___单色器___和__检测器(光电倍增管)_。P236
5.原子吸收光谱分析发中的干扰可分为___光谱干扰___，__化学干扰_____，_物理干扰_____和____电离干扰____。P251
6.为了实现用峰值吸收测量代替积分吸收测量，除了要求光源发射线的半峰宽应___小于____吸收线的半峰宽外，还必须使通过原子蒸汽的发射线与吸收线的___  中心频率___完全一致。P234
7.用离子选择电极以“一次加入标准法”进行定量分析时，应要求加入标准溶液的体积要__小____，浓度要___高____。P132
8.选择系数Kij小，表明电极对被测离子选择性____好___，即受干扰离子的影响__小____。P118
9.在红外光谱中，将基团在振动过程中有____偶极矩___变化的称为___红外活性_，相反则称为非红外活性基团。P291
三、问答题
1.气相色谱仪有哪些主要部件？各有什么作用？P61
答：气路系统．进样系统、分离系统、温控系统以及检测和记录系统．
①气相色谱仪具有一个让载气连续运行的管路密闭的气路系统． 
②进样系统包括进样装置和气化室，其作用是将液体或固体试样，在进入色谱柱前瞬间气化，然后快速定量地转入到色谱柱中．
③分离系统分离系统的核心是色谱柱，作用是将多组分样品分离为单个组分。
④检测系统检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分根据其特性和含量转化成电信号，经放大后，由记录仪记录成色谱图。
2.何谓锐线光源？在原子吸收光谱分析中为什么要用锐线光源？P267
答：锐线光源是能发射出谱线半宽度很窄的发射线的光源，其发射线半宽度远小于吸收线半宽度，如空心阴极灯。在使用锐线光源时，光源发射线半宽度很小，并且发射线与吸收线的中心频率一致。这时发射线的轮廓可看作一个很窄的矩形，即峰值吸收系数K 在此轮廓内不随频率而改变，吸收只限于发射线轮廓内。这样，求出一定的峰值吸收系数即可测出一定的原子浓度。
3.何谓元素的共振线、灵敏线、最后线、分析线，它们之间有何联系？P224
答：由激发态向基态跃迁所发射的谱线称为共振线。共振线具有最小的激发电位，因此最容易被激发，为该元素最强的谱线。
灵敏线是元素激发电位低、强度较大的谱线，多是共振线。
最后线是指当样品中某元素的含量逐渐减少时，最后仍能观察到的几条谱线。它也是该元素的最灵敏线。
进行分析时所使用的谱线称为 分析线(analytical line)。
由于共振线是最强的谱线，所以在没有其它谱线干扰的情况下，通常选择共振线作为分析线。
4.下列两对异构体，能否用紫外光谱加以区分？并说明理由P287
[image: ]答：可以，第一个化合物含有三个共轭双键，最大吸收波长比第二种化合物要长，强度也较高．

5. [image: ]和[image: ]是同分异构体，如何应用红外光谱检测它们？P323
答：后者分子中存在-C=O，在1600cm-1会有一强吸收带，而前者则无此特征峰．
4、 计算题
1. 当下述电池中的溶液是PH=4.00的缓冲液时，在25℃用毫伏计测得电池的电动势为0.209V：玻璃电极│H+(a=x)‖ 饱和甘汞电极，当缓冲溶液由三种未知溶液代替时,毫伏计读数为0.312v时，试计算每种未知溶液的pH.

解：代入公式，得
pH = 4.00 + （0.312-0.209）/ 0.059 = 5.75
2. 用原子吸收光谱测锑，用铅作为内标，取5.00ml未知锑溶液，加入2.00ml 4.13mg/ml的铅溶液并稀释至10.0mL,测得ASb/APb= 0.808. 另取相同浓度的锑和铅溶液,ASb/APb= 1.31, 计算未知液中锑的质量浓度.
解:设试液中锑浓度为Cx, 
为了方便,将混合溶液吸光度比计为[Asb/Apb]1, 而将分别测定的吸光度比计为[Asb/Apb]2
由于:ASb = KSbCSb
APb =KPbCPb
故: KSb/KPb =[Asb/Apb]2 =1.31
[Asb/Apb]1=(KSb×5 × Cx/10)/(KPb × 2 × 4.13/10)=0.808
Cx = 1.02mg.mL-1
3. 在一根3m长的色谱柱上分析某试样时，得如下色谱图及数据：[image: ]
如果当b峰的底宽Wb=1min时，试计算：
（1）a和b组分的调整保留时间t’Ra和t’Rb
（2）两个组分的相对保留值
（3）该色谱柱的有效塔板数n有效
（4）如果要使用两组分的分离度R=1.5，需要有效塔板数为多少？此时应使用多长的色谱柱？
解：
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