1、旋光法：应用旋光仪测量旋光性物质的旋光度以确定其含量的分析方法。
2、旋光度：偏振光通过光学活性物质的溶液时，其振动平面说旋转的角度，用α表示。
3、光学活性物质：分子结构中有不对称C原子，能把偏振光的偏振面旋转一定角度的物质。
4、运动黏度：也叫动态黏度，是指在相同的温度下，液体的绝对黏度与其密度的比值，㎡/s
5、绝对黏度：也叫动力黏度，是液体以1cm/s的流速流动时，在每1c㎡液面上所需切向力的大小，Pa·s。
6、限量元素：在食品卫生要求中有一定限制规定的元素，包括人体必须的微量元素和那些有害元素。
7、T检验：用以比较一个平均值与标准值之间或两个平均值之间是否存在显著性差异。
8、F检验：是通过计算两组数据的方差之比来检验两组数据是否存在显著性差异。
9、回收率：在未知量的样品中加入标准物质称为加标样品，同时测定未知量样品和加标样品，所加入的标准物质的量的变化值称为回收率。P=(X1-X2)/m *100%(X1——加标样品测定值；X0——试样本底测定值；m——加入标准物质的质量；10的负6级回收率在90%以上，10的负9级在80%，大多为70%，最低不能小于70%)
10、酸价：中和1g油脂所含游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数。
11、过氧化值：每千克油脂能氧化碘离子的毫克当量数。
12、碘价：每100g油脂所吸收的的氯化碘或溴化碘换算为碘后的克数。
13、羰基价：用羰基价来评价油脂中氧化物的含量和酸败程度。
14、相对密度：
15、精密度：是指多次重复测定某一样品时，所得测定值的离散程度。（它代表测定方法的稳定性和重现性，精密度的高低用偏差来衡量；准确度高的方法精密度必然高，而精密度高的方法准确度未必高。）
16、准确度：一定条件下，多次测定的平均值与真实值的接近程度，通常用绝对误差或相对误差表示。反应测定结果的可靠性。（准确度的高低可以用误差或回收率来表示，误差越小或回收率越大则准确度越高）
17、系统误差：是指由固定的原因造成的，在测定过程中按一定的规律反复出现，有一定的方向性的误差。这种误差的大小是可测的，故又称“可测误差”。
18、偶然误差：由一些偶然的外因引起，原因往往不固定、未知、且大小不一，不可测。
19、灵敏度：分析方法所能检测到的最低限量。
20、对照试验：采用已知准确含量的标准试样（或纯物质配成的试液），按同样方法进行试样；也可采用不同的分析方法进行实验；或者有不同单位的化验人员分析统一试样的试验。
21、空白试验：在不加试样的情况下，按照试样的分析步骤和条件而进行的试验。
22、总酸度：食品中所有酸性成分的总量。包括未离解的酸的浓度和已离解的酸的浓度，其大小可以借助滴定法来确定，故又称为“可滴定酸度”。
23、挥发酸：是指食品中易挥发的有机酸，如甲酸、乙酸及丁酸等低碳链的直链脂肪酸，其大小可以通过蒸馏法分离，在借助标准碱滴定来测定。24、有效酸度：是指被测溶液中H+的浓度，也可以认为是溶液中H+的活度。反应的是已知离解的那部分酸的浓度，用pH表示，其大小可借助酸度计来测定。
25、折光法：通过测量物质的折光度来鉴别物质的组成，确定物质的纯度、浓度及判断物质品质的分析方法。26、食品分析：专门研究各类食品组成成分的检测方法及有关理论，进而评定食品品质的一门技术性学科。
27、化学分析法：以物质的化学反应为基础，使被测成分在溶液中与试剂作用，由生成无物的量或被消耗试剂的量来确定组分和含量的方法。
28、仪器分析法：以物质的物理或物理化学性质为基础，利用光电仪器来测定物质含量的方法。包括物理分析法和物理化学分析法。
29、物理分析法：通过测定密度、黏度、折光率、旋光度等物理特有的物理性质来求出被测组分含量的方法。
30、样品的采集：从大量的分析对象中抽取有代表性的一部分样品作为分析材料称为样品的采集。
31、检样：由组批或货批中抽取的样品称为检样。
32、原始样品：将许多份检样综合在一起称为原始样品。
33、平均样品：将原始样品按照规定方法经混合平均，均匀地分出一部分，称为平均样品。
34、干法灰化：样品在坩埚中先小心炭化，然后再高温灼烧（500~600摄氏度），有机物被灼烧分解，最后只剩下无机物的方法。
35、湿法灰化：利用有机物强酸、强氧化并加热的条件下分解，其中的C、H、O、等元素以二氧化碳、水等形式挥发逸出，而无机盐和金属离子则留在溶液中的方法
36、平均偏差：又称算术平均偏差，用来表示一组数据的精密度。
37、挥发性盐基氮：是指动物性食品由于酶和细菌的作用，在腐败过程中，使蛋白质分解而产生的氨以及胺类等碱性含氮物质。
38、随机抽样：按照随机原则，从大批物料中抽取部分样品。
39、代表性抽样：是系统抽样法进行采样，根据样品随空间时间变化的规律，采集能代表其相应部分的组分和质量的样品。
40、检验样品：从平均样品中分出的全部用于项目检验的那部分样品。
41、复检样品：用于在对检验结果有争议或分歧时作复检用的一部分平均样品。
42、保留样品：封存保留一段时间以备有争议时再作验证的平均样品。
