[bookmark: _GoBack]一、名词解释：
1、三面正投影图（三视图）：将形体正放入三个互相垂直的平面所形成的投影体系中，分别用三组垂直于三个投影面的投影线对形体进行投影所得到的投影图。
2、定位轴线：施工图中用以定位放线的重要依据，凡主要承重构件都应画上轴线确定位置，并编号。
3、园林绿化种植设计图：是表示设计植物的种类、数量、规格及种植规格和施工要求的图样，是种植施工、定点放线的主要依据。
4、同坡屋面：在通常情况下，屋顶檐口的高度处在同一水平面上，各个坡面的水平倾角又相同，故称同坡屋面。
5、轴向变形系数：一直线与轴测投影面倾斜，其投影长度与实际长度之比。
6、剖面图：假想用一平行于某投影面的平面，沿着形体的对称平面或中心线将其剖开，移去观察者与剖切平面之间的部分，将剩余部分向该投影面进行投影所得到的图形。
7、视线法：是利用视线的基面投影作为辅助线，在直线的全透视上确定点的透视的方法，又称为建筑师法。
8、园林工程施工图：根据园林设计的结果绘制出的施工图，主要用于表达园林工程设计意图，说明工程施工要求与做法，为工程编制预算、施工放线及施工组织规划提供依据。
9、轴向投影图：将形体连同形体上三个互相垂直的坐标轴一起投影到一个投影面上所得到的能同时反映形体三个方向面的投影图。
10、真高线：点在画面上，点的投影高度等于点的真实高度的线。
11、鸟瞰图：在透视图中，视高高于形体高度，能反映大范围景观的透视图。
12、直角定理：空间两直线垂直，如果其中一条直线与投影面平行，那么它们的投影也互相垂直。
13、尺寸线：表示图形尺寸设置方向的线称为尺寸线。
14、尺寸界线：表示图形尺寸范围的界限称为尺寸界限。
15、定形尺寸：确定基本立体大小的尺寸。
16、定位尺寸：用来确定各几何元素之间或几何元素与基准之间的相对位置的尺寸。
17、风向频率玫瑰图（风玫瑰图）:根据当地多年平均统计的各个方位上吹风次数的百分率，以端点到中心的距离按一定比例绘制而成。
18、坡度：直线上任意两点之间的高差与该两点水平距离之比。
19、间距（平距）：直线上任意两点的水平距离与其高度之比。
20、同陂曲面：曲面上各处的最大斜度线的坡度都相等。
21、开挖线：挖方工程中，各坡面与地面的交线。
22、坡脚线：填方工程中，坡面与地面的交线。
23、直线的灭点：直线上无穷远点的透视称为直线的灭点。
24、图形的比例：指图形与实物相对应要素的线性尺寸之比。
25、最大斜度线：即在平面上对投影面的倾角为最大的直线，它是平面上垂直于属于该平面的投影面平行线的直线。
26、绝对标高：我国规定，把我国东部青岛市附近的黄海平均海平面定为绝对标高的零点，其他各点标高均以它为基准。
    相对标高:根据工程需要选定标高的基准面，相对于该基准面的标高称为相对标高。




二、填空题：
1、工程图纸中的汉字，宜采用长仿宋体，大标题或图册封面等可写成黑体。
2、尺寸线应用细实线绘制，应与被标注长度平行，且不宜超出尺寸界线，中心线和任何图线均不得用作尺寸线。
3、索引符号的圆及直径均应以细实线绘制，圆的直径为10mm。
4、常用的断面图有：移出断面、中断断面、重合断面。
5、方正平直的形体常用正等测作图，平面上有45°线的形体用正二测作图，效果较好。（，）
6、垂直于基面的直线透视为直线，其基透视为点；通过视点的直线透视为直线，其基透视为点。
7、园林建筑施工图包括:建筑施工图、结构施工图、设备施工图。
8、当圆所在的平面与画面相交时，它的透视为椭圆，一般采用八点法来求作。
9、钢筋混凝土结构中的钢筋分为：受力筋、架力筋、箍筋、分布筋和构造筋。
10、制图时，图框线用粗实线绘制，标题栏外框线用中粗实线绘制，分格线用细实线绘制。
11、详图符号的圆应以粗实线绘制，圆的直径为14 mm。（， mm）
12、剖切位置线是用两段跨越图形的粗实线绘制，其长度应为6～10mm。
13、正立面上曲线多，形状复杂的形体，一般选用正面斜轴测容易作图。
14、图样上的尺寸标注应包括：尺寸界线、尺寸线、尺寸数字和尺寸起止符号。
15、标高符号应用等腰直角三角形绘制，其数字以米为单位，注写到小数点后第三位。
16、画面偏角为30°时，透视图中的形象比例合适，主次分明，效果较好。
17、剖面图中的剖切符号由剖切位置线、剖视方向线、编号组成。
剖面图的标注包括：剖切位置、投影方向、剖面图编号。
切面图标注包括：剖切位置、投影方向、断面图剖切符号的编号。
18、形体透视的类型包括：一点透视、两点透视、三点透视。
19、正投影的基本规律包括：积聚性、实形（实长）性、缩变性、从属性和定比性。
22、三面正投影图中的“三等”关系是长对正，高平齐，宽相等。
23、作形体基透视常用的方法有视线法、量点法、距点法。
24、定位轴线是施工图中借以定位、放线的重要依据。凡承重墙、柱子、大梁、或屋架等主要承重构件应画出定位轴线以确定其位置，并在轴线端部的圆圈内注写出编号。
定位轴线用细点画线绘制，定位轴线端部的圆圈用细实线绘制，直径为8~10mm，其圆心应在定位轴线的延长线上或延长线的折线上。
平面图上定位轴线的编号应标注在图样的下方和左侧。定位轴线编号的顺序是从左到右用阿拉伯数字编写，从下到上用大写拉丁字母编写，其中I、O、Z不得用作轴线编写。
圆形平面图中定位轴线的编号，其径向轴线宜用阿拉伯数字表示，从左下角开始，按逆时针顺序编写；其圆周轴线宜用大写拉丁字母表示，从外向内顺序编写。
25、在钢筋标注“2Φ12@150”中，“Φ”表示钢筋等级和直径符号，“@”表示钢筋间距。
26、常见的轴测图有：正等测、正二测、水平斜轴测、正面斜轴测。
27、在透视图中，只有当视角在30°范围内，视点在画面宽度中间1/3范围内，视觉效果才最好。
28、建筑总平面图中，侧量坐标网格是指在地形图上绘制正方形的坐标网格图，并以竖轴为x轴，以横轴为y轴。施工坐标网格是指将工程区或范围内的某一个点定为D（称为原始点），且以竖轴为A轴，横轴为B轴。
29、园林工程制图一般使用三种线宽，且互成一定的比例，即粗线、中线、细线的比例为b:0.5b:0.25b。

