权利要求
1.一种-C负碳不锈钢膜藻类水处理器，其特征在于，包括：
（1）上位水槽，用于接收待处理污水并通过重力自流进入后续处理单元；
（2）板式塔结构的立体藻类池，由多层塔板垂直堆叠构成，每层塔板中央设有LED光源，用于为藻类提供均匀光照以驱动光合作用；塔板内部设有蛇形水流通道，通道拐弯处安装可调节角度的闸口挡板，通过控制挡板开合度改变水流方向与湍流强度；
（3）不锈钢膜过滤组件，设置于立体藻类池，通过表面致密的不锈钢滤膜截留藻类及悬浮颗粒，实现固液分离；
（4）遮光藻类沉淀池，内置不锈钢滤膜及与其表面贴合的旋转清洁刷，用于进一步分离藻类生物质，并通过清洁刷自动清除滤膜表面沉积物；
（5）太阳能供电系统，集成太阳能板与储能装置，为LED光源、旋转清洁刷及系统内其他动力部件供电，实现全系统零外部能耗运行。
2. 根据权利要求1所述的负碳不锈钢膜藻类水处理器，其特征在于，所述板式塔结构的立体藻类池中，各层塔板的水流通道呈蛇形分布，闸口挡板通过机械或电动控制，动态调整水流停留时间与混合强度。
3. 根据权利要求1所述的负碳不锈钢膜藻类水处理器，其特征在于，所述不锈钢膜过滤组件成串联分级过滤系统，上游滤膜孔径较大用于粗滤，下游滤膜孔径较小用于精滤。
4. 根据权利要求1所述的负碳不锈钢膜藻类水处理器，其特征在于，所述旋转清洁刷由耐腐蚀材料制成，与滤膜表面呈弹性接触，清洁刷通过定时控制器或膜两侧压差传感器触发工作，沿滤膜表面旋转刮除附着的藻类泥饼，防止膜污染。
5. 根据权利要求1所述的负碳不锈钢膜藻类水处理器，其特征在于，所述遮光藻类沉淀池顶部设有遮光罩，减少外部光线干扰，促进藻类自然沉降，底部设置收集槽用于回收分离后的藻类生物质。
6. 一种基于权利要求1~5任一所述水处理器的水处理方法，其特征在于，包括以下步骤：
步骤S1：污水进入板式塔立体藻类池，经多层塔板内的LED光照与闸口挡板调控，藻类通过光合作用实现负碳以及吸收氮、磷污染物净化水质；
步骤S2：初步净化的水体流经不锈钢膜过滤组件，滤膜截留藻类及悬浮物，出水直接回流上位水槽；
步骤S3：截留的藻类混合液进入遮光沉淀池，通过二次过滤分离藻类生物质，同时旋转清洁刷自动清除滤膜堵塞物。

说明书
一种-C负碳不锈钢膜藻类水处理器
技术领域
本发明涉及小微企业和农田污水等污染控制技术领域，具体的，涉及-C负碳不锈钢藻类处理器
背景技术
随着全球人口增长、工业化和城市化的加速，对水资源的需求不断增加，而可用的淡水资源却相对有限。这种水资源的不均衡分配和过度开发导致许多地区面临严重的水资源短缺问题。负碳项目应运而生，其重要性在于解决水资源短缺和水环境污染问题。通过污水处理，可以实现废水的再利用，减少对自然水源的依赖，提高水资源的利用效率。同时，负碳技术是一种新兴的技术理念，旨在通过减少碳排放、提高能源利用效率等方式实现碳中和。
目前针对现有的水污染技术，我国依赖于传统的物理、化学和生物处理技术，但这些方法往往伴随着高能耗、低效率以及二次污染等问题。低浓度污水，尤其是污水处理厂尾水，是当下污水处理领域面临的一大挑战。这类污水由于其特殊的成分特性，给处理工艺带来了不小的难度。其含碳量相对较低，而氮磷含量则相对较高，这导致了碳氮比严重失调，使得传统的生物处理方法无法有效应用。
如申请号CN202410195491.3的专利公开了了一种农业面源污染控制的菌藻草共生净化系统，包括了池体，池体为浅水型池体或深水型池体，浅水型池体依托沟渠构建，深水型池体依托池塘构建。工作时，有水生植物种植在池体内，为菌藻提供了更好的生存空间，以及同时同化吸收部分氮磷；水力推动装置启动，实现水体流动，创造菌藻增殖有利环境，增加菌藻数量，使其与水污染更好的结合，加深生化反应速率；在池体的出口端设有藻水分离装置，用于分离水中的藻类，进一步提升去污效果。该装置虽然管理方便，但是它不能控制周围环境的变化以及菌藻的生长速度。三个系统相辅相成，若一个出现问题，容易影响整体使用效果。
发明内容
针对现有技术中的缺陷，本发明的目的是提供-C负碳不锈钢藻类处理器
本发明提供-C负碳不锈钢藻类处理器，包括：
（1）藻类碳耦合反应池:设立于LED人工光源两侧，所述藻类碳耦合反应用于净化所需要处理的污水；
（2）可移动刮藻刷，设立于每一个藻类碳耦合反应池内部，所述刷子用于实现将贴在藻类管上的藻类刷下来；
（3）高位水槽，设于第一个藻类碳耦合反应池上方，所述高位水槽用于实现存储待处理水；
（4）LED人工光源，设立于藻类碳耦反应池中间，所述LED人工光源用于给藻类提供光源；
（5）水位控制板，设立于藻类碳耦反应池里面的出水端，所述挡板用于实现控制藻类数量和控制水流速度；
（6）不锈钢膜组件，设立于高位水槽里面，所述不锈钢膜组件用于拦截水中大部分污染物出水；
（7）藻类回流管，设立于高位水槽进水端和藻类沉淀池出水端，所述水泵用于藻类的回流；
（9）藻类沉淀池，设立于最后一个藻类碳耦反应池体的出口端，所述遮光藻类沉淀池用于实现藻水分离，进一步提高污染物的去除率；
可选的，所述藻类碳耦合反应池，可以高效的处理污水。
可选的，所述藻类为混合藻，包括栅藻、小球藻、蓝藻、绿藻等。
可选的，所述藻类碳耦合反应池的水位控制为15⁓30cm。
可选的，所述LED人工光源可以进行人工控制，可以给藻类及时补充所需光源。
可选的，所述藻水分离运用了不锈钢膜组件进行过滤。
可选的，所述藻类碳耦合反应池可以进行堆叠，减少占地面积。
可选的，所述藻类沉淀池，可以收集多余的藻类回收利用。
与现有技术相比，本发明至少有如下之一的有益效果：
1. 本发明提供的系统，通过引入负碳技术到藻类水处理领域，不仅提升了处理效率和质量，还实现了碳的负排放，为缓解全球气候变暖做出了贡献。
2. 本发明提供的系统，高位水槽里包含了不锈钢膜组件，不锈钢材质展现出卓越的抗污染特性，即使在处理高污染度的水体时也能保持稳定性能，从而延长设备使用寿命。
3. 本发明提供的系统，采用了太阳能板提供仪器能源，使得藻类水处理器更具经济性和环保性。
4. 本发明提供的系统，运用了菌藻共生技术，实现高效处理水体污染物并改善水质的目标。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本发明的其他特征、目的和优点将会变得更明显：
图一为本发明该系统的结构示意图

具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明，但不以任何形式限制本发明。应当指出的是，对本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。
第1种实施例
本发明一实施例提供一种负碳藻类水处理设备，参照图1所示，图中箭头表示水流方向，该系统包括：上位水槽1、藻类碳耦合反应池2、LED人工光源3、不锈钢组件4、藻类沉淀池5、回流管6、可移动刮藻刷7、水位控制板8、回流泵、遮光藻类沉淀池。其中上位水槽1存放待处理水体，通过管道流入立体藻类池；本设备共由多个藻类碳耦合反应池2组成，藻类碳耦合反应池2均为浅水型池体；可移动刮藻刷7置于藻类碳耦合反应池2中，清洁刷用于清扫沉淀黏连于立体藻类池的藻类生物，保障待处理水与藻类的接触；LED人工光源3置于每层立体藻类池之间，为藻类净化提供稳定光源，光源颜色为粉紫色；水位控制板8用于实现藻类碳耦合反应池2的封闭以及水位控制；设备水流终点设置遮光藻类沉淀池，配合内置的不锈钢组件4，可有效完成藻类分离；沉淀池内被分离藻类通过回流泵抽取藻类通过藻类回流管6回流至立体藻类池；并通过水泵完成处理水的抽取。
本发明可适应各类池体环境，可直接连接待净化污水，可充分节约基建成本以及占地面积；系统内藻类在形成稳定的共生关系之后，具有一定的抗冲击负荷能力，系统稳定；并且，本发明可由藻类进行光合作用补充碳源，提高本设备污染去除效率。该设备结构简单，无需过多管道连接，便于维护和操作。
[bookmark: _GoBack]为保证藻类碳耦合反应池2中的藻类可充分收到LED发光板的光照，本设备藻类碳耦合反应池2中液面需保持10-15cm之间。








