第一课
设计问题
选择数据
分析流程：分布数据（）
生物点数据：三列excel表格 物种名称，精度，维度
30s对应1公里，5min对应10公里，10min对应的是20公里，2.5min对应5km（湛江）
[image: ][image: ][image: ][image: ]网上下载数据大概存300个，excel表格存为低版本（97-03）导入数据
定义投影和投影区别：
1、 投影：可以有要素转换，投影坐标系  word  选wgs1985Grid Global  存放在默认目录下，很难取用。投影完右击导出数据，再存一份自己文件夹方便取用。

不管什么环境数据，每两个点数据应大于所选环境数据精度（一个像素点）
多的用编辑器删除点，删完后重建缓冲区
第二课
环境数据精度一致、边界一致
先筛选出有用的10个左右的数据—进行栅格对齐—完成相关性分析
生物点数据—排除重复—镶嵌并裁剪—确保坐标系一致
使用spss进行数据分析
有些点会跑到大陆边界外—画潮间带边框—立面—编辑—选择图层—进行绘画
[image: ][image: ]文件，新建文件夹，新建shapfile，坐标系与点坐标系一致

[image: ][image: ][image: ][image: ]属性表内检查是否有重复的点—删去重复的点
右击—打开属性表—导出—选择路径—文本文件—确定—改后缀—txt改成csv
采样然后导出“右上角导出生成txt文件表改成csv再打开（spss会用到）
双击迭代双格数据—选bil（上网找环境点数据bio变成bil）的数据添加（相当于建立一个文件夹）—把栅格转asc工具拖进去—双击—输入要素点第一个—选目标路径—选路径（中英文都可）保存为asc—点勾验证这个模型—再点勾旁边小三角—运行
文件格式txt 所有环境数据都转成asc格式

SPSS相关性分析
采样导出：右击—打开属性表—导出路径—文本文件—生成txt后缀表格—改后缀csv选出最重要的数据
打开spss—手动输入变量—复制粘贴数据
相关性分析：数值越高相关性越高
右击转制成竖向，数据视图把bio1到10处理

第三课
一个边框必须是矢量，一个必须是栅格
按掩膜提取：可以让一个栅格信息定位到另一个栅格信息（栅格校准）
一百米精度可以调整成五米精度，但五米不能调整成一百
[image: ]按掩膜提取，上面被调整输入被裁减栅格，下面输入要调整的
边界一致分辨率一致
Excel表格必须第一列名称第二列精度第三列纬度
第四课
Landasat数据1974年：美国NASA捕捉到的30米精度
Sentinel 哨兵数据2014年  10米20米精度
高分精确数据我国的要付费使用，1米精度，5米精度
Modis1公里精度：全球全广东
Landasat波段
1海岸波段
2蓝色
3绿色
4红外
5京红外
6短波红外
7短波红外
8全色波段
9狷羚波段
10热红外波段
11热红外波段

这几（要一百个以上）个地方的波段是xx，可以识别相同波段的特征
上课每一类30-50个即可
现在流行用python或者java做，可以自己写代码，在波段识别基础上可以做纹理识别，形状识别
564水体
432/562裸地
543城市
654、652林地和农田
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