1.简述水土流失的危害
土层变薄，裸地增多
恶化土壤性状，土地生产力下降
江河水库淤积，减低通航能力
恶化生态环境，自然灾害加剧

2.什么是面蚀，可分为哪几种？
面蚀是指由于雨滴击溅和分散地表径流冲走坡面表层土粒的一种侵蚀现象，可分为雨滴击溅侵蚀，层状侵蚀，鳞片状侵蚀，细沟侵蚀

3简述水土保持的意义。
保护生态环境：水土保持可以防止水土流失、保持生态平衡和生物多样性，可以避免环境的恶化，保护动植物生存环境。 
促进经济发展：水土保持可以维护农田土壤的肥力，减少农田的病虫害发生率，提高农作物的产量和品质，提升农民的经济收入。 
维护社会稳定：水土流失会导致山洪暴发、泥石流等自然灾害，严重危害人民群众的生命财产安全。水土保持可以减少这些自然灾害的发生，维护社会稳定。

4土壤侵蚀有哪些形式。
水力侵蚀：土壤在水力作用下发生的侵蚀现象，可分为面蚀 沟蚀，山洪侵蚀
风力侵蚀：土壤颗粒或沙粒在风力作用下，脱离地表，被搬运和堆积的过程，以及随风运动的沙粒在打击岩石表面过程中，使岩石碎屑剥离出现擦痕和蜂窝的现象
重力侵蚀 以重力为主引起的土壤侵蚀 主要有陷穴 泻溜 崩塌 滑坡等
冻融侵蚀 土壤在冻融作用下发生的土壤侵蚀现象，根据冻融侵蚀物质的不同可分为冰川侵蚀 冻融土侵蚀
泥石流侵蚀 山区的一种特殊侵蚀形式，泥石流是一种饱含泥沙 石块等固体物质的特殊洪流，按其结构和类型泥石流可分为黏性泥石流和稀性泥石流

5简述人类加剧土壤侵蚀的活动主要表现的几个方面
土地利用结构不合理
森林经营技术不合理
陡坡开荒
不合理的耕作方式
过度放牧和铲草皮
工矿 交通及基本建设工程
现代城市的迅速发展
旅游活动

6简述森林土壤透水作用原理
森林土壤具有强大的透水性和容水性，是因为
森林改善了土壤的理化性质 森林每年都产生大量枯枝落叶，同时土壤中还有相当数量的树根和草根腐烂，可大量增加土壤中有机质
根系腐烂形成大量孔道 森林土壤中林木根系盘带错节，且分布较深，林木采伐后，这些根系逐渐腐烂，形成根系孔道
土壤动物活动形成大量洞穴 孔道   森林中大量枯枝落叶给土壤动物提供丰富的食物和良好的隐蔽场所，这些动物不仅疏松土壤，产生大量洞穴孔道，而且其排泄物能在土壤表面形成良好的水稳性团粒结构，增大土壤空隙
 
7水源涵养林树种的选择应从哪几个方面考虑
根系发达且分布较深，具有改良和网络土壤的作用
树冠浓密，落叶丰富且易分解，能有效地起到改良土壤作用（如刺槐 沙棘 紫穗槐等）
生长迅速，能尽快郁闭，减轻雨滴对地表土壤的冲击
能适应特殊环境条件 如在干旱贫瘠的坡地上要耐干旱 耐贫瘠，在进水凹地要能够耐水湿

8水土保持工程按其分布和作用，一般分为几类？
坡面治理工程 坡面治理工程的作用在于通过改变小地形，将降水就地拦蓄，减少或防止形成坡面径流，保持水土，改善耕地生产条件，为作物的稳产 高产和生态环境建设创造条件

沟道治理工程 gdzlgz的作用在于防止沟头前进 沟床下切 沟岸扩张 减缓沟道纵坡 调节山洪洪峰流量 减小山洪流速 变荒沟为良田


山区小型水利工程 该工程作用在于拦蓄坡地径流，减缓流速，减少水土流失危害，灌溉农田，提高农作物产量

 9梯田建设的基本原则？
适用性 要求在梯田的规划 设计中，充分考虑道路和渠系的布局，确定适当的田面宽度和地畛宽度，以满足机耕和灌溉的要求
坚固性 要求有合理的规划设计和良好的施工质量，保证在较大暴雨下，水不出田，田坎不被冲垮
增产 梯田施工过程中，要求表土和底土不能混放，做到心土筑梗，表土复原，加强施肥管理，确保当年增产
节省费用 要求所修梯田既能达到预期要求，保证标准和施工质量，又能最大限度节省人力物力财力和时间

10简述水土保持的主要研究内容。
研究水土流失的形式 分布 危害
研究水土流失的规律和水土保持措施
研究和制定水土保持计划
研究水土保持效率和水土流失预防监督技术

11植被在水土保持上的主要功效
植被可以拦截降水，降低雨滴能量
地表枯落物可以吸收 阻拦 和过滤地表径流
死亡根系和枯落物可以改善土壤结构，提高孔隙度，提高土壤透水性和持水量
植物可以通过蒸腾作用，降低土壤湿度，增加土壤的贮存降水能力
植物根系对土地有良好的穿插 缠绕 网络和固定作用


12水土保持耕作措施的防蚀机制
水土保持耕作措施之所以具有防蚀蓄水保土的功能，是因为它能够改变小地形，增加地面覆盖，提高土壤入渗能力
该措施能截短坡长，减少径流速度和对土壤的冲刷力
增加地面覆盖，减小了雨水和径流对土壤的侵蚀力
改善土壤理化性质，提高土壤入渗力，减少地表径流

13简述以增加土壤入渗的水土保持耕作措施
深松耕法：只松不翻或上翻下松  既能蓄住天上水，增加地下水，又能协调蓄水和供水，解决岗地怕旱，洼地怕涝的矛盾，提高土壤入渗率，减轻坡耕地上土壤侵蚀

增肥改土：增施有机肥料，改善土壤理化性质，增强土壤抗蚀 抗冲性能，促进土壤中水稳性团粒的形成，增强土壤透水和蓄水能力

草田轮作：合理科学地实施作物之间或牧草与作物之间的轮作，提高牧业生产和改善土壤理化性质

14增加地面覆盖的水土保持耕作措施
草田带状间作
间作混作
套种复种
覆盖耕作
少耕免耕 
书119

15简述以改变小地形的水土保持耕作措施
等高耕种
沟垄种植
蓄水聚肥耕作
区田
水平犁沟

16简述人类可以通过哪几方面来控制土壤侵蚀改变地形条件 
通过多种工程技术措施可以对局部地形条件加以改变，如在山坡上修水平梯田，挖水平阶，开水平沟，培地埂等措施
改良土壤性状，如采用在沙性土壤中适当掺粘土，在粘重土壤中掺沙土，多施有机肥，深耕深锄等措施
改善植被状况 造林种草，封山育林以及农作物的合理密植，草田轮作，间作套种等

17述降雨量和降雨强度对水土流失的影响
降雨量影响地表径流，从而影响到水土流失 降雨量越大，水土流失情况越严重。降雨强度主要通过影响雨滴对地面的冲击来影响水土流失，强度越大的雨滴对地面的冲击越强，土壤侵蚀越严重

18简述水土流失中的土壤因素的影响
土壤透水性：径流对土壤的侵蚀能力主要取决于地表径流量，而透水性强的土壤往往很大程度上能减少地表径流量

土壤抗蚀性 是指土壤抵抗雨滴打和径流悬浮的能力，其大小主要取决于土粒和水的亲和力，亲和力越大，土壤越易分散悬浮，土壤团聚体越易收到破坏而解体

土壤抗冲性 指土壤抵抗径流和风等侵蚀力机械破坏作用的能力

不同土地利用率情况的影响 不同的土地利用方式影响了土壤的抗冲性，从而间接对水土流失产生影响

19简述梯田的作用
梯田可以改变地形坡度，拦蓄雨水，增加土壤水分，防治水土流失，达到保水保土保肥的目的，同时改进农业耕作技术结合，能大幅度地提高产量，从而为贫困山区退耕陡坡，种草种树，促进农林牧副业全面发展创造前提条件，实现高产稳产

20论述水土保持林对降雨的三次分配过程
林冠层对降雨的截留作用 降水到达林冠层时，有一部分被林冠层枝叶和树干所临时容纳，而后又蒸发返回大气
百度的：经过林冠截留后，雨水穿过林冠到达林下植被层，林下的草本植物、灌木等植被会对雨水进行再次截留。
林地掉落物与林地枯枝落叶层对地表径流的吸收调节作用  林地枯枝落叶层不仅直接承受着穿过林冠和沿树干留下来的雨水，彻底消灭降雨动能，大大减轻雨滴对土壤的直接冲击，增加地表粗糙度，分散 滞缓 过滤地表径流，形成地表保护层，而且是土壤有机质养分的重要储藏库

土壤对降雨的入渗  森林有改良土壤的作用，土壤贮存水分的总量取决于土壤的质地，结构和土层深度。表土一般为团粒结构，土壤孔隙率特别是非土壤孔隙率大，为水份渗透，蓄积降水提供有利条件

21简述黄土高原水土流失的成因。
自然原因：地形起伏大，多沟壑，坡度大，泥土易随雨水流失；2、黄土结构疏松，多孔隙和垂直方向的裂缝，许多物质易溶于水，（黄土具有明显的垂直节理，沟床下切、沟壁扩张时，常以崩塌为主；3、降水集中在夏季，多暴雨，对地面冲刷力强；
人为原因：   ①植被遭到破坏，森林覆盖率下降；   ②不合理的轮荒耕作制度；   ③工矿建设中不注意环境的保护④人类活动破坏原本稳定的地形⑤过度开垦 放牧等

