   《地质地貌学》复习要点(部分)

一、名词解释
1、重力异常：由于地球表面起伏相差很大，加上各地区的岩石种类与构造不一样，常导致实测重力值与正常重力值不相符合，这种偏差称为重力异常。   
2、地垒：是两组断层之间的岩块上升，两侧岩块下降的正断层组合。  
3、地热增温率：每向下加深100m温度增高的数值。   
4、水解作用：水中呈离解状态的H﹢和OH​离子与被风化矿物中的离子发生交换反应。
             即由水电离而成的H﹢置换矿物中金属离子的作用。  

5、同质异像：成分相同的物质，在不同的环境下结晶时，形成内部构造和物理性质完全不同的晶体的现象。   
6、风沙地貌：风对地表松散碎屑物的侵蚀、搬运和堆积过程所形成的地貌。  
7、错落：指陡坡上的岩体或未固结松散物质沿一些近似垂直的破裂面发生整体下坐位移的地质现象。    
8、岩浆作用：岩浆向着地壳上层压力减小和温度降低的方向移动的过程称为岩浆作用。  
9、地层：是地壳在发展过程中，经历各种地质作用形成的各种成层的和非成层的岩石的总称，包括层状沉积岩、变质岩、岩浆岩。
10、离堆山：废弃的河道称为废弃河曲，被围绕的山嘴成为孤立残留的小丘。  
11、正断层：上盘相对向下滑动的断层。逆断层：上盘沿断层面向上滑动的断层。   
12、分水岭：是分隔两个不同水系及流域的河流源头高地。 
13、磁偏角：在磁极区，磁针直立，磁针与水平面的夹角。   
14、化学风化：指岩石在水、水溶液和空气中的氧与二氧化碳等的作用下所发生的溶解、水化、水解、碳酸化和氧化等一系列复杂的化学变化的作用。   
15、牛轭湖：河流裁弯取直后，被遗留下来的弯曲河床与原来的河流隔离形成的湖泊。   
16、溶蚀洼地：是喀斯特作用形成的椭圆形封闭洼地。  
17、喀斯特：指具有溶解能力的水溶液对碳酸盐岩和硫酸盐岩等可溶类岩石的溶蚀过程，以及由此产生的地貌等现象的总称。  
18、重力作用：坡地上的风化碎屑或不稳定的岩体、土体在重力作用下，沿斜坡向下运动的过程。   
19、波浪作用：风作用于海洋水面，表层水质点沿着风的作用方向，在垂直断面上作闭合的圆周轨迹运动。      
20、构造土：是多年冻土地区广泛分布的一种微地貌形态。   
21、雪线：年降雪量等于年消融量的界限。   
22、磁场倒转：由于地磁极点是移动的，古地磁方向有的同现在地磁场的方向恰好相反的现象称为磁场倒转。     
 23、浪蚀作用：变形波浪及由其形成的拍岸浪对海岸进行的机械性撞击。   
24、冰水扇：冰水河流流出冰川前端或切过终碛堤后，由于地势开阔和变缓，冰水携带的碎屑物质大量沉积，形成了顶端厚、向外变薄的扇形冰水堆积体。   
25、潮流界：涨潮时，潮水流速与河水流速相抵消，潮水停止倒灌的地点。 
26、滑坡：位于斜坡上的岩石、土体或碎屑堆积物，沿一定的滑动面整体下滑的一种块体运动称为滑坡。    

二、填空
1.根据矿物的形成原因可分为： 内生（原生）矿物、 变质 矿物、 外生（外生、表生） 矿物三种类型。

2. 结晶质是组成矿物的质点(离子、原子、分子)有规律地排列成 空间格子状 构造的固体物质。
3.地球的莫霍面以上为 地壳         ，莫霍面与古屯堡面之间为  地幔        。
4.背斜是组成褶曲的 老岩层 在核心，两侧依次出现 新岩层，形态一般为 向上拱起           -的弯曲。
5.松散、富含水分的岩石碎屑和生物、化学物质要经过 压固作用、 胶结作用、
 重结晶作用 的成岩作用过程，才能变成沉积岩。
6.发生在地质历史时期的地壳运动叫  古构造运动 ；发生在新第三世纪以来                的地壳运动叫新构造运动。
7.沉积岩的构造有 层理构造 、 层面构造 、结核 、 缝合线 和刀砍状构造等。
8.地壳的水平拉张运动可形成 裂谷 ，水平的 挤压运动 可形成山脉。
9.地质图上用“
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 35°”表示岩层的产状时，长线表示 走向     ，短线表示 倾向     ，数字表示  倾角      。
10.地壳的水平运动会使地壳受到 挤压、 拉伸 或  剪切 。
11.影响风化作用的因素有： 气候 、 地形 、岩石的矿物成分、岩石的结构和构造和
岩石节理状况 。
12.影响沙粒起动风速的因素有：沙粒的大小、形态  、 沙层表土湿度  、 植被状况  、    地面粗糙度  。
13.黄土的潜蚀地貌有 黄土碟 、 黄土陷穴 、 黄土柱  、 黄土桥  。

14.河床的影响因素有： 侵蚀基准面、 水沙条件 以及 岩性、  构造 和地壳运动等。
15.坡面侵蚀是片流在流动过程中比较均匀地冲刷整个坡面松散物质， 使坡面降低、   斜坡后退的过程。
16.湖泊沉积物主要来源于 河流 、 岸边侵蚀  以及  生物堆积 。
17.黄土的沟间地貌可分为  黄土塬      、  黄土梁    、 黄土峁   。
18.湖泊中心部位的深水区，水动力较弱，沉积物以 粘土 和亚粘土为主。
三、问答

1.燕山运动对我国东部地质构造有何影响？
 答：燕山运动对我国东部地质构造产生巨大影响，并奠定了我国东部现代地貌的格局。表现在：①褶皱断裂作用形成鄂尔多斯和四川两个大型盆地和一系列NNE向小型裂陷盆地；②南北向的挤压运动，使扬子地块地层褶皱断裂，造成地表起伏；③由于差异升降的作用，使东部呈现隆起——凹陷交替出现的地理面貌；④亦有大规模的岩浆浸入活动，燕山期侵入岩分布最广，以花岗岩为主。
2.简述泥石流形成的条件和防治措施。

 答：泥石流形成的条件：有突发性水流（冰川融冻、雪崩、暴雨），尤其是连续数天小雨后的突发性暴雨是形成泥石流的最有利条件；有大量的碎屑物；有坡度较大的陡峭地形。
     泥石流的防治：防水、控制碎屑物。采取沟边、沟头、沟底和陡坡等处的广泛造林，上游建造水库，拦坝和控制流路的导流堤等工程。
3.简述溶蚀谷地的特点。

  答：①面积较大，一般达到数十至百余平方公里；②谷地平坦，有地表河流通过。河流自溶蚀谷底一端的地下流出，至另一端流走或潜入地下。地面堆积有冲积、坡积及溶蚀残余的各类堆积物；③谷地周围发育峰林地形，谷地中有残丘和孤峰；④谷地延长方向与构造线一致。沿断裂带发育的溶盆，呈长条形，其大小决定于断裂带的规模。在向斜和背斜的轴部的溶盆，多呈椭圆形。在可溶性岩石与非可溶性岩石接触面上发育的溶盆，多呈长条形，且两侧不对称，在可溶性岩石的一侧为峭峰，非可溶性岩石一侧为缓坡。
4.简述崩塌发生的条件。

 答：坡度：坡度对崩塌的影响最为明显。﹥33°的山坡，不论岩屑大小，都有可能发生移动。无水情况下，一般岩屑坡地坡度休止角是30°—35°，干沙的休止角为35—40°黏土的休止角为40°左右。

     坡度相对高度：相对高度大于50m时，可能出现大型崩塌。

     地质条件：凡节理发达、有断层、地层倾向与坡向相同、岩性较软的地方易发生崩塌。

     气候：温差大的干旱、半干旱地区，物理风化作用较强，在较短时间内岩石就会风化破碎，形成崩塌。

     其他：地震、人为对下坡掏挖和爆破等易发生崩塌。
5.认为黄土是由风力搬运堆积而成的主要证据是什么？

 答：①黄土、沙漠与戈壁逐渐过渡，成带状排列； ②黄土的分布不受基岩地形制； ③矿物成分、化石、孢粉组合分析，说明黄土堆积过程干燥，动植物为陆生；④黄土结构均匀，成分一致。

个人总结题库
·    改造黄土地貌是一项十分复杂和艰巨的任务。首要目标是控制水土流失,方法是增加地面植被,削减地面坡度，抬高局部侵蚀基准面，如坡耕地修筑水平梯田、谷底修筑土坝和非耕地造林种草等。改造利用要因地制宜，黄土塬区执行“固沟、护坡、保塬”的方针；黄土丘陵区采用“坡修梯田沟筑坝，峁顶谷坡搞绿化”的办法。 
· 黄土高原面临的主要问题:水土流失
· 水土流失的成因:千沟万壑是黄土高原地貌景观的基本特征。黄土高原黄土塬比较开阔,沟谷密度大,坡陡谷深。水土流失是黄土高原沟谷形成的主要原因。

· ①自然原因:黄土高原地表覆盖着深厚、疏松的垂直节理发育的黄土层且缺乏植被保护;气候多为半干旱、半湿润气候,降水少、多集中在夏季并以暴雨为主;地形坡度大。

· ②人为原因:植被被破坏:历史上黄土高原发生的无数次战争、樵采、营造宫殿,特别是农垦开荒,使黄土高原的森林、草原逐渐消失,地表土壤裸露,黄土高原的地面直接受雨水、大风侵蚀。不合理的耕作制度:轮荒耕作使黄土高原的林草植被种源被破坏殆尽,无法恢复。开矿特别是露天开采煤矿使黄土高原大面积的原生土地被挖开,土壤被剥离,植被遭破坏,矿区土壤抗侵蚀能力成倍降低,大量泥沙直接流入河道。
· 典型的黄土地貌有以下特征：
· ①沟谷众多、地面破碎。

· 中国黄土高原素有“千沟万壑”之称 .

· ②侵蚀方式独特、过程迅速。

· 黄土地貌的侵蚀外营力有水力、风力、重力和人为作用。

· ③沟道流域内有多级地形面。

· 二、第四纪冰期的研究
· 1.欧洲

· 四次冰期和三次间冰期，从新到老依次为：贡兹冰期、贡兹－民德间冰期、民德冰期、民德－里斯间冰期、里斯冰期、里斯－雨木间冰期。冰后期

· 
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· A-底碛；B-侧碛；C-内碛；D-中碛；E-表碛
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地下水是指埋藏在地表以下的水，即埋藏在疏松的沉积物孔隙中和坚硬岩石裂隙中的水。
岩石的水理性质
1.容水性
2.持水性  
3.给水性 
4.透水性 
· 研究地下水化学成分的意义：
· 1．地下水化学成分的形成与变化规律。

· 2．地下水中各种元素的迁移作用。 

· 3．地下水在地球壳层各带中的地球化学作用。

· 4．人类活动的影响。
· 二、合理开发利用地下水
· (一)开发利用

· 地下水开发利用力求费用低廉、方案优化、技术先进、效益显著而又不引起环境问题。这些要以查明水文地质条件和正确评价地下水资源为基础。要做到合理开发利用地下水，应注意以下几点：

· 1.适量开采。开采量要小于开采条件下的补给量，否则将造成地下水位持续下降，区域降落漏斗形成并不断扩大、加深，水井出水量减少甚至于水资源枯竭。

· 2.远离污染源，否则将造成地下水污染，水质恶化以致于不能使用。
· 3.不能造成海水或高矿化水入侵到淡水含水层。
· 4.不能引起大量的地面沉降和坍陷,否则将造成建筑物的破坏,引起巨大的经济损失。

· 5.按地下水流域进行地下水开发利用的全面规划，合理布井，防止争水。

· 6.地表水资源和地下水资源统一考虑、联合调度。

· 7.全面考虑供需数量、开源与节流、供水与排水、水资源重复利用、水源地保护等问题，使得有限的水资源获得最大的利用效益。 
· (二)管理 　
· 为了做到合理地开发利用地下水资源，必须进行有效的管理。地下水资源管理的方法和措施分为：

· 1.法律方面，由中央政府和地方政府制定和颁布实施有关水资源(包括地下水资源)的法律。这些法律和条例是地下水资源管理的依据。

· 2.行政方面，建立水资源（包括地下水资源）的统一管理机构。如中国北方各省市都已建立了水资源管理委员会，设有水资源管理办事机构。

· 3.科学技术措施方面，主要是利用系统分析的方法进行水资源（包括地下水资源）的管理。建立最优化的数学模型，使得在一定的水力的、经济的、法律的、社会的约束条件下,目标函数达到最优，即开采的成本最低,或开采的水量最多，或开采地下水所获得的经济效益最大等，为决策提供依据。
· 4.经济方面，明确地下水资源有偿使用的原则，征收水资源费，对于超量开采和浪费水资源者处以罚款等。 

水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量，即钙盐与镁盐含量的多少。
· 一、地下水的类型
· 1．按起源不同分类

· 渗入水：降水渗入地下形成渗入水。

· 凝结水：水汽凝结形成的地下水称为凝结水。

· 初生水：既不是降水渗入，也不是水汽凝结形成的，而是由岩浆中分离出来的气体冷凝形成，这种水是岩浆作用的结果，成为初生水。

· 埋藏水：与沉积物同时生成或海水渗入到原生沉积物的孔隙中而形成的地下水成为埋藏水。 
· 2．按含水层性质分类
· 孔隙水：疏松岩石孔隙中的水。

· 裂隙水：赋存于坚硬、半坚硬基岩裂隙中的重      力水。 

· 岩溶水：赋存于岩溶空隙中的水。岩溶水既是赋存于溶孔、溶隙、溶洞中的水，又是改造其赋存环境的动力，不断促进含水空间的演化。 

· 3．按埋藏条件不同分类
· 上层滞水：埋藏在离地表不深、包气带中局部隔水层之上的重力水。 

· 潜水：埋藏在地表以下、第一个稳定隔水层以上、具有自由水面的重力水。

· 承压水：埋藏并充满两个稳定隔水层之间的含水层中的重力水。 

地下水中各种离子、分子和化合物的总量称总矿化度
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